# TransPixelToFixture

Convertit les coordonnées de pixels d’un point en coordonnées de repère.

## TransPixelToFixture – entrées

Paramètre | Description
Repère | Détermine le système de coordonnées du repère.
X | L’offset en X de l’origine (coordonnées du repère).
Y | L’offset en Y de l’origine (coordonnées du repère).
Thêta | La rotation par rapport à l’axe X de l’image, dans le système de coordonnées de l’image (+/-360 degrés dans le sens horaire).
Point | Détermine les coordonnées du point, dans des coordonnées de pixel.
X | Abscisse X par rapport à l’origine du repère.
Y | Ordonnée Y par rapport à l’origine du repère.
Afficher | Détermine le mode d’affichage des graphiques TransPixelToFixture superposés à l’image.
0 = masquer tout (par défaut) | Le point n’est pas affiché, sauf si la cellule contenant la fonction TransPixelToFixture est en surbrillance dans la feuille de calcul.
2 = graphiques d’entrée uniquement | Le point est toujours affiché.

## TransPixelToFixture – Sorties

Renvoie | Une structure de données ou Point contenant le point transformé, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est incorrect.
Résultats | Un tableau de résultats est créé dans la feuille de calcul lorsque la fonction est insérée dans une cellule pour la première fois.

## Fonctions Vision Data Access TransPixelToFixture

Les Vision Data Access functions Structures insérées automatiquement dans le tableur pour créer le tableau de résultats sont :

Label | Fonction | Description
--- | --- | ---
X | GetX(Point) | Abscisse du point transformé.
Y | GetY(Point) | Ordonnée du point transformé.