# Mise à jour du firmware

L’utilitaire de mise à jour du micrologiciel vous aide tout au long du processus de mise à jour.

Pour mettre à jour le micrologiciel d’un périphérique :

1. Cliquez sur le bouton Mise à jour du micrologiciel sur le ruban Utilitaires.

2. Le volet Mise à jour du micrologiciel indique si des mises à jour du micrologiciel sont disponibles. Cliquez sur Mettre à jour pour installer la mise à jour.

3. Vous pouvez suivre l’état de la mise à jour sur le volet Mise à jour du micrologiciel au cours du processus.

   Une fois la mise à jour terminée, In-Sight Vision Suite redémarre le périphérique mis à jour.

4. Une fois le périphérique redémarré et la mise à jour du micrologiciel terminée, le volet Mise à jour du micrologiciel indique que le processus est Terminé.

5. Cliquez sur Fermer. In-Sight Vision Suite actualise la liste des périphériques disponibles, y compris le périphérique mis à jour. Vous pouvez maintenant poursuivre votre travail.