# ReadMessage

Lit une chaîne envoyée par une commande Send Message par l’intermédiaire d’une connexion en mode natif. La fonction lit la chaîne à chaque fois que l’événement spécifié se produit.

Remarque : Si la connexion en mode natif se fait par le biais d’un port série, le mode du port série doit être configuré sur Natif.

## ReadMessage – entrées

Syntaxe : ReadMessage(Événement)

Paramètre | Description
--- | ---
Événement | Événement déclenchant. Ce paramètre doit être une référence à l’un des éléments suivants : La structure de données Image dans la cellule A0, contenant la fonction AcquireImage. Pour plus d’informations, consultez la rubrique AcquireImage. Une cellule contenant une fonction Événement. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Event. Une cellule contenant une fonction Button. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Button.

## ReadMessage – Sorties

Renvoie | Une structure de données Message contenant la chaîne textuelle à écrire ou #ERR si l’événement en entrée est incorrect.