# ReadDevice

Importe des données dans un système de vision depuis un autre hôte du réseau à l’aide d’une connexion TCP/IP.

Remarque : Lors de l’établissement de la connexion TCP/IP entre chaque système de vision In-Sight, les périphériques peuvent être en ligne ou hors ligne.

ReadDevice ne possède pas de feuille de propriétés. Vous pouvez configurer cette fonction directement dans la cellule ou dans la barre de formule de la barre d’outils Modification du projet : soit en entrant directement les valeurs de la cellule, soit en sélectionnant les références de cellules des structures de données prises en charge.

## ReadDevice – Entrées

Syntaxe : ReadDevice(Périphérique)

Paramètre | Description
Périphérique | Une référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Device, créée par une fonction TCPServer() ou TCPClient().

## ReadDevice – Sorties

Renvoie | Les données importées du client ou du serveur TCP/IP chaque fois qu’une connexion est établie. Renvoie #ERR si une cellule référencée ne contient pas de structure de données Device valide ou si le paquet reçu dépasse la taille de paquet maximale définie dans le périphérique.