# 亮度

亮度工具用于根据所定义区域中像素的平均灰度值或亮度来确定某个特征是否存在。

如果好部件上的特征比坏部件上的特征更暗或更亮，亮度工具就非常有用。特征的亮度增大或减小可以很好地指示部件存在或不存在。例如，您可以通过测量区域内的亮度来快速验证是否存在浅色瓶盖。

要将亮度工具添加到您的作业：

1. 打开“检查”工具选择板，展开存在/不存在工具组，然后选择亮度工具。

2. 在对话框中，通过在采集显示屏幕上对框调整大小并重新定位来定义搜索区域。您可以使用右侧的搜索图形下拉菜单更改这个框的形状。可用形状包括矩形、圆、环形和多边形。

3. 您还可以通过右键单击采集显示屏幕，然后在出现的下拉菜单中选择添加子区域 > 形状，将子区域添加到模型区域以屏蔽不相关或混淆特征。默认情况下，子区域会被添加到模型区域，但您可以进行更改，通过右键单击采集屏幕后在下拉菜单中选择子区域操作 > 减去来将其减去。

4. 点击确定。

要调整范围限制：

切换正常/反向切换按钮来更改生成工具结果的方式。如果设置为正常，当亮度值介于定义的最小值和最大值之间时，该工具会生成通过结果。如果设置为反向，当亮度值超出定义的最小值和最大值时，该工具会生成通过结果。

要调整有效范围，可以使用滑块更改亮度值的最小值和最大值，也可以在滑块下方的框中输入数值。为了帮助确定最佳灰度值，您可以将光标悬停在采集显示屏幕中的一个像素上，在采集显示屏幕右下角查看近似像素值。括号中包含像素的坐标，像素的灰度值在 = 符号后给出。

单击设置最小值/最大值来使用自动计算的灰度最小值和最大值。当您添加工具或单击“设置最小值/最大值”按钮时，自动计算的最小值和最大值低于和高于所定义区域内平均灰度值 10%。