# 错误 ID 代码

此表总结了错误 ID 代码。

位 | ID 代码 | 说明
--- | --- | ---
0x 0 0 0 0 | 无错误 | 没有出现错误。
0x 0 1 0 0 | 禁用时设置触发器 | 当“触发器启用”位被清除且 AcquireImage 函数的“触发器”参数被设置为“外部”、“网络”或“工业以太网”时设定“触发器”位，就会出现该错误。
0x 0 1 0 1 | 脱机时设置触发器 | 当视觉系统脱机时设置”触发器”位，会出现该错误。
0x 0 4 0 0 | 已在执行错误 | 当设置了“执行命令”位且“正在执行”位仍为 High 时，会出现该错误。
0x 0 4 0 1 | 联机时请求作业加载 | 当视觉系统联机时发出“作业加载”命令，会出现该错误。
0x 0 4 0 2 | 相机上不存在所请求的作业负载 | 当“命令”字段中发送的 JobID 没有作为相机文件系统中任何作业的前缀存在时，会出现该错误。例如，您发送了 Command = 123，但相机上没有包含 123xxxx.job 的作业。