# 胶片设置

注意： 此菜单仅在电子表格编辑器打开时可用。

“胶片设置”对话框让您能够配置 HMI 胶片用户输入如何在作业联机时在网页上填充已记录的采集，此外还可指定电子表格单元格来用于检查所检测到的采集在 HMI 胶片上是被视为通过还是失败。

如下配置这些设置：

1. 通过在菜单栏中单击设置 > 胶片设置，打开该对话框。

   注意： 此菜单仅在电子表格编辑器打开时可用。
2. 设置队列选项以配置当作业联机时记录在 HMI 胶片上的采集类型。可用设置如下所示：
   - 已禁用：没有任何采集记录到 HMI 胶片上。
   - 通过结果：HMI 胶片只记录在所配置作业中检查结果为通过的采集。
   - 失败结果：HMI 胶片只记录在所配置作业中检查结果为失败的采集。
   - 通过和失败结果：HMI 胶片记录所有采集，无论检查结果如何。这是默认设置。

3. 配置监视单元格选项，用于检查采集结果是通过还是失败。所选单元格不能为空，也不能是输入单元格。如果您选择了无效的单元格，就会出现一个警告对话框来通知您的选择不正确：

   单击确定后，“胶片设置”对话框将提供更多信息以及有关解决错误的工具提示：

   一旦您选择了一个有效的单元格，它将被重命名并使用 InspectionResult 名称发布，并且还会与该标记一起在“标记”窗口中列出。

   提示： 如果您希望 HMI 胶片显示所有采集（通过和失败），您只需在电子表格中选择一个包含 1 的单元格。该对话框将其视为一个常量 True，因此在监视该单元格时将显示所有采集。