# 配置 PLC 硬件

按照以下步骤使用 SIMATIC Manager 配置 PLC 硬件：

1. 启动 SIMATIC Manager 并创建一个新作业。

2. 将新的 SIMATIC 300 工作站添加到作业。为此，请右键单击用户界面左侧窗格中的作业列表，然后选择插入新对象 => SIMATIC 300 工作站选项。

3. 通过单击新添加的 SIMATIC 300 工作站打开硬件配置（ HW Config）菜单，然后在用户界面的右侧窗格中双击硬件。

4. 从用户界面右侧的目录中将 Rail（导轨）拖放到硬件配置。Rail（导轨）位于 SIMATIC 300 => RACK 300（机架 300）=> Rail（导轨）菜单。

5. 将正确的 CPU 类型从目录拖放到 Rail（导轨）。在此示例中使用了以下 CPU：

   SIMATIC 300 => CPU-300 => CPU 315-2 PN/DP => 6ES7 315-2EH13-0AB0 => V2.6

6. 设置 CPU 的 IP 地址、子网掩码和网关，然后通过单击对话框中的新建按钮将子网添加到网络。

注意：

稍后可以通过右键单击 PN-IO，选择对象属性选项，然后单击属性按钮来访问和修改这些设置。