# 控制块位

控制位块定义 PLC/MC 可能启动的任何操作的所有位类型信号。控制位块为 80 位，由 SLMP 扫描程序读取，用于按照用户指定的速率进行位状态更改，该速率根据 In-Sight 视觉套件 的工业以太网配置窗口的设置选项卡上的轮询间隔 (ms) 属性进行配置。一些位被保留。

下表中汇总了控制块位的使用和保留情况。

注意： 有关信号的详细说明，请参阅工业通信信号主题。

字节 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0 | 设置脱机 | 预留 | 执行命令 | Inspection Results Ack | 启用缓冲结果 | 触发器 | 触发器启用
1 | 预留
2 | 预留 | 清除曝光完成 | 清除错误 | 启动字符串命令 | 设置用户数据
3 | 外部事件 7 | 外部事件 6 | 外部事件 5 | 外部事件 4 | 外部事件 3 | 外部事件 2 | 外部事件 1 | 外部事件 0