# 启用 OPC UA Server

如果使用 OPC UA，您必须先在 视觉系统 上启用 In-Sight OPC UA Server，然后从 OPC UA 客户端连接到它。

1. 启动 In-Sight 视觉套件。

2. 选择 视觉系统 并单击主屏幕上的工业以太网。弹出“工业以太网配置”对话框。

3. 在工业以太网配置对话框中，选中“启用 OPC UA 服务器”复选框。

4. 单击“确定”。

5. 出现提示时，单击“是”重新启动 视觉系统。重新启动后，OPC UA 服务器将被初始化，并且发现端点侦听 OPC UA 客户端请求。

6. 启动 OPC UA 客户端。

7. 从 OPC UA 客户端，您必须输入端点 URL 以连接到 OPC UA 服务器。端点 URL 必须采用下列各式，其中 <IP 地址> 是 视觉系统: opc.tcp://<IP 地址>:4840 的 IP 地址。例如：opc.tcp://192.168.0.8:4840。

注意： 您最多可以同时建立 2 个客户端连接。