# WriteResultsBuffer

将由 FormatOutputBuffer 函数创建的引用的 Buffer 数据结构中的数据写入当前启用的工厂通信协议。此函数还会写入工厂通信协议的结果代码字段。

## WriteResultsBuffer 输入

参数 | 说明
事件 | 指定强制更新的事件。 此参数必须是对以下参数之一的引用： 单元格 A0 中的图像数据结构，包含函数。 包含事件函数的单元格。 包含按钮函数的单元格。
检测 ID | 指定包含图像结构的单元格（默认 = A0），或与检查结果关联的检查 ID 的整数。
缓冲区 | 指定对 FormatOutputBuffer 函数创建的缓冲区数据结构的引用，该函数包含自动格式化的数据。
结果码 | 指定一个整数，该整数可用于将检查结果传达给任何连接的设备。
协议 | 指定用户数据应写入的协议。
1 = 以太网/IP | 指定以太网/IP 是启用的工厂通信协议。
2 = PROFINET | 指定 PROFINET 是启用的工厂通信协议。
100 = 默认值 | 指定将使用当前启用的工厂通信协议。如果启用了多个协议，将使用第一个启用的协议。
Byte/Word Order | 指定函数读取的字和字节的位顺序。
0 = big endian | 指定先存储最高有效字节，然后按降序存储后续字节。
1 = little endian | 指定先存储最低有效字节，然后按升序存储后续字节。
2 = 具有 16 位字交换的 Big Endian | 将应用 big endian 字节样式，双字类型将切换其字对顺序。（16 位字）
3 = 具有 16 位字交换的 Little Endian | 将应用 little endian 字节样式，双字类型将切换其字对顺序。（16 位字）
100 = 默认值 | 使用默认设置。

## WriteResultsBuffer 输出

返回 | 写入包含发送到客户端的数据的结果数据结构，或#ERR: 如果输入参数无效 如果尚未建立与客户端的连接