# 图像

Easy Builder 的图像应用步骤让您可以定义图像源并优化设备照明。

# 设置图像

部分 | 工具 | 操作
--- | --- | ---
来源 | 相机 | 要基于来自您的 In-Sight Vision system 的直接馈送内容创建作业，请在“来源”下选择相机。
图像文件夹 | 要基于存储在硬盘驱动器上的一组图像创建作业，请在“来源”下单击图像文件夹。
灯光 | 优化 | 要根据当前光线设置自动设置曝光，请单击优化。默认情况下没有曝光调整。
曝光 (ms) | 要增大或减小照明强度，请使用曝光滑块或在滑块下方设置一个值。
灯光颜色 | 要定义照明颜色，请从灯光颜色下拉菜单中选择一种颜色（白色、红色、绿色、蓝色）。 注意： 仅当 Mini Torch 连接到视觉系统时才会出现灯光颜色工具。
焦点 | 优化 | 要根据当前的灯光设置自动对焦镜头，请单击优化。默认情况下没有对焦调整。
聚焦位置 | 要定义焦距，请使用焦点位置滑块或在滑块下方设置一个值。

## 高级采集设置

通过使用高级采集设置，您可以调整下次图像采集的设置。要查看高级采集设置，请单击“设置图像”窗格右侧的齿轮按钮。高级采集设置仅在相机模式下可用。

在屏幕右侧显示高级采集设置模式后，您可以在图像窗格的顶部找到操作栏。

图标 | 操作
--- | ---
| 要撤消上一个操作，请单击撤消。
| 要恢复上一个操作，请单击恢复。
| 要将设置重置为首次连接到设备时使用的属性值，请单击重置设置。
| 要将采集设置重置为默认值，请单击重置采集。
| 要切换当前无效设置的可见性，请单击显示/隐藏无效设置。
| 要将图像来源设置为相机，请单击相机模式。
| 要将图像来源设置为图像文件夹，请单击图像文件夹模式。

要进一步调整触发、图像形成和校准的配置，请使用当前作业采集设置下的工具。

部分 | 工具 | 函数 | 值
--- | --- | --- | ---
触发器 | 触发器类型 | 定义开始图像采集的触发信号类型。 | 单
自触发
触发间隔（毫秒） （在自触发类型模式中出现） | 选择间隔触发类型时定义采集之间的间隔时间（以毫秒为单位）。 | [0,10000]
防抖 (ms) （在单触发类型模式中出现） | 定义相机触发器触发采集时必须持续的时间（毫秒）。 | [0,65.535]
延迟 (ms) （在单触发类型模式中出现） | 指定接收到采集图像触发信号的时间与视觉系统开始图像采集时间之间的延迟。 | [0,10000]
常规 | 曝光 (ms) | 定义曝光时间。当视觉系统接收到图像采集触发信号时，光源会在指定的时间内集成到图像传感器阵列中。 | [0,1000]
增益 | 指定在模拟至数字转换之前的放大阶段的增益。 | [0,255]
自动曝光 | 一个按钮，可根据当前光线设置自动设置曝光。 |
照明 | 模式 | 定义照明设备。 | 集成式照明
已禁用
强度 | 指定照明 LED 组的强度（以百分比表示）。 | [0,100]
已启用组 | 选中或取消选中图形上组内的复选框可启用或禁用每个组。 注意： 组图形可能会根据连接到视觉系统的照明硬件的不同而存在差异. |
灯光颜色 | 定义照明颜色。 注意： 仅当 Mini Torch 连接到视觉系统时才会出现灯光颜色工具。 | 白色
红色
绿色
蓝色
焦点 注意： 仅当液态镜头连接到视觉系统时才会出现对焦选项。 | 焦距（毫米） | 以毫米为单位的焦距。 | [65,4043]
自动聚焦 | 一个按钮，可根据当前设置自动设置焦点位置。 |

要返回来源和灯光设置视图，请再次单击图像窗格右上角的齿轮按钮。