# 菜单栏 - 传感器

菜单栏的传感器选项卡用于触发 In-Sight 视觉系统、重复触发器、切换进入和退出实时视频、联机和脱机切换以及打开“结果队列设置”窗口。

选项 | 快捷键 | 说明
触发器 | F5 | 通过活跃的 In-Sight 视觉系统采集一个新图像。
重复触发器 | 不适用 | 连续（尽可能快）采集图像。 为了在每次采集后补偿不同的照明条件，DataMan 设置工具 自动调整曝光时间，该时间在 0 到 10,000 范围内指定采集之间的间隔时间（以毫秒为单位）；默认值 = 500。延迟取决于作业完成图像处理所需的时间。 例如，如果延迟参数设置为 5,000 毫秒，In-Sight 视觉系统会每 5,000 毫秒采集一个图像，但前提是作业能够在 5,000 毫秒内完成图像处理。如果不是这样，则 In-Sight 视觉系统会在图像处理完成后立即采集图像。
实时视频 | 不适用 | 显示实时视频图像，以便在调整 In-Sight 视觉系统的镜头和视野时使用。要退出此模式，请单击设置图像应用步骤中上下文窗格中的实时视频按钮，单击作业显示工具栏中的实时视频按钮，或单击该图像。 注意： 此功能在所有应用步骤中都可用。
联机 | Ctrl+F8 | 切换活跃的 In-Sight 视觉系统的联机/脱机状态。
结果队列设置 | 不适用 | 打开“结果队列设置”窗口，您可以在其中选中启用结果队列复选框，然后配置您想要查看的结果： 模式： 通过和失败结果（默认）：用于存储通过和失败结果。 失败结果：用于存储失败结果。 通过结果：用于存储通过结果。 单独通过和失败结果：用于存储通过和失败结果，并让您可以在胶片中共同或单独显示结果，具体取决于“通过结果”和“失败结果”按钮的切换状态。 注意： 当您选择“单独通过和失败结果”模式时： 禁用“队列大小”下拉列表。 启用“通过大小”和“失败大小”下拉列表。 队列大小：每个结果的数值。您最多可以保存 20 个结果，具体取决于 In-Sight 视觉系统的分辨率和可用 RAM。如果指定的队列大小超过了 In-Sight 视觉系统的可用 RAM，则会自动将最大可能数量的结果分配给 In-Sight 视觉系统。 通过大小：每个结果的数值（最小值 = 1）。In-Sight 视觉系统存储通过结果的数量。当您从“模式”下拉列表中选择单独通过和失败结果时，合并后的通过大小和失败大小不会超过分配给 In-Sight 视觉系统的队列大小。 失败大小：每个结果的数值（最小值 = 1）。In-Sight 视觉系统存储失败结果的数量。当您从“模式”下拉列表中选择单独通过和失败结果时，合并后的通过大小和失败大小不会超过分配给 In-Sight 视觉系统的队列大小。 队列脱机结果复选框。默认情况下未选中，仅当联机时收集结果。如果您希望结果队列在脱机时收集结果，可将其选中。 保留前面的结果复选框。默认情况下未选中，软件会丢弃最早的图像来为新图像腾出空间。如果您希望队列变满后无限期保留队列中的图像，而且这时软件不会向队列添加新图像，可将其选中。 置于联机模式时清除复选框。默认情况下被选中，启用后，每次将传感器置于联机状态时，胶片都会被清除。