# 删除作业

从 In-Sight 视觉系统上的闪存中的指定插槽中删除作业。

注意：

- In-Sight 视觉系统必须处于脱机状态。
- 此命令仅适用于保存在 In-Sight 视觉系统的闪存中的作业。如果作业存储在配置的作业服务器或安装到 In-Sight 视觉系统的 SD 卡上，则此命令不起作用。

## 删除作业输入

语法：DJ[ID]

参数 | 说明
--- | ---
ID | 作业 ID 号（0 到 999）。

## 删除作业输出

返回状态码。状态码信息：

状态码 | 说明
--- | ---
1 | 命令顺利执行。
0 | 命令无法识别。
-1 | 作业 ID 号超出允许范围（0 到 999）。
-2 | 无法删除作业，传感器联机，或作业槽为空，因此无法执行该命令。
-6 | 用户没有执行该命令的完全权限。

## 删除作业示例

要从 In-Sight 视觉系统的插槽 0 中删除作业“Test.job”，请发出以下命令：DJ00Test.job

In-Sight 视觉系统在下一行以状态码 1 给出响应，表示作业已成功删除。