# 检查应用程序

配置作业后，当作业在 In-Sight 视觉系统上运行时，TIA Portal 中的 Online Enabled（联机已启用）和 Online Enable Comm（联机启用通信）位的值应为 TRUE。

要触发视觉系统，请执行以下步骤：

1. 启用触发器启用位。为此，请在修改值列中将此位设置为 TRUE，然后单击立即修改所有选定值图标。然后触发器就绪位应变为 TRUE，表示相机已准备好被触发。

2. 通过在触发器上为其提供一个上升沿来触发相机。“上升沿”意味着该位首先设置为 TRUE（通过在修改值行中将其设置为 TRUE并单击立即修改所有选定值图标），然后再设置回 FALSE。

   当该位设置为 TRUE时，触发器确认和曝光完成位也应变为 TRUE，表示触发已完成。每次触发相机时，采集 ID值都会递增。

   同样，一旦将触发器设置回 FALSE，触发器确认位也会再次变为 FALSE。

3. 在 In-Sight Easy Builder 中检查作业的网页。此时应该出现新采集的图像。