# 在 SIMATIC Manager 中检查应用程序

如下在 SIMATIC Manager 中检查应用程序以确保其正常运行：

1. 在监控变量中为 User Data Cam0（用户数据相机 0）设置一个新的字节值。为此，请在修改值行中设置新值，然后单击激活修改值图标。

   注意： 此值默认为十六进制格式。

2. 为 Set User Data Cam0（设置用户数据相机 0）位提供一个上升沿。为此，请首先将其设置为 true，然后设置为 false。确保每次修改值时单击激活修改值图标。

   该位设置为 true后，Set User Data Ack Cam0（设置用户数据确认相机 0）位也变为true，表示来自 User Data Cam0（用户数据相机 0）的数据在 PROFINET 网络上发送出去。

   将 Set User Data Cam0（设置用户数据相机 0）位重新设置为 false 后，Set User Data Ack Cam0（设置用户数据确认相机 0）位也设置为 false。

3. 执行上述步骤后，新值应出现于在 SIMATEC 中更新适配器中的作业中配置的网页上。