# 将采集属性拖放到网页

您可以在网页上快速创建网页元素，以用于联机时配置图像采集和修改采集属性。

只需将标记从“标记”窗口（已发布的标记在设备 > cam0 类别中）拖放到网页上。

- 如果您将特定采集属性标记从“标记”窗口拖放到网页上，则适配器会创建该属性的相应网页元素。请参阅下表了解当前支持的采集属性列表、有关其功能的其他信息，以及为它们创建的网页元素的默认名称和标记。

注意： 所创建的网页元素使用其相关采集设置的元数据。例如，网页用户输入将继承它们各自采集属性的最小值和最大值。此外，所有网页控件名称和标签都继承了标记的名称。

属性 | 用法 | 网页控件
实际相机型号 | 显示设备的型号类型。 | 文本框
延时 | 定义从接收到采集图像的触发器到设备开始采集图像的时间之间的延迟（0-10000 毫秒；默认值 = 0）。在此延迟期间不接受其他触发器，并且在此期间收到的任何触发器都将导致错过触发器事件。此属性的值是一个整数。 | 数字输入
曝光 | 定义曝光时间。当设备接收到图像采集触发信号时，光源会在指定的时间内集成到图像传感器阵列中。较短的持续时间会更好地适合停止移动，但可能需要较大的镜头光圈或更高的增益设置以实现足够的图像强度。值范围取决于相机型号。此属性的值是一个整数。 | 数字输入
增益 | 指定在模拟至数字转换之前的放大阶段的增益。值范围取决于相机型号。此属性的值是一个整数。 | 数字输入
行数 | 指定要传输到设备内存的图像传感器行数。这用于创建部分图像采集，其中仅使用指定数量的图像行来创建输出图像。值范围取决于相机型号及其分辨率。此属性的值是一个整数。 | 数字输入
偏移 | 指定在模拟至数字转换之前从设备的模拟信号增加或减少的直流 (DC) 电平。偏移量会影响图像的亮度和暗度，同时在图像内保持动态范围。值范围取决于相机型号及其分辨率。此属性的值是一个整数。 | 数字输入
方向 | 定义图像的方向。 0 = Normal（默认） 1 = Mirrored horizontally 2 = Flipped vertically 3 = Rotated 180 degrees 此属性的可用值取决于相机型号。 | 选择框
作业相机型号 | 显示作业中定义的设备名称。 | 文本框
开始行 | 指定要从图像传感器传输到设备上的内存中的第一行。值范围取决于相机型号。此属性的值是一个整数。 | 数字输入
触发器防反跳 | 定义当触发器模式属性设置为摄像头时，输入触发器必须保持活动状态才能被识别为有效触发器的时间量（0-65.535 毫秒；默认值 = 0.5）。 该设置会根据指定的时间量推迟对有效触发的确认。例如，如果该值设置为 1.0 毫秒，则对设备的直接触发必须持续至少 1.0 毫秒才能触发采集。此属性的值是一个整数。 | 数字输入
触发器模式 | 定义如何触发设备以采集图像（摄像头、内部、工厂车间协议、离散输入 0-4；默认值 = 内部）。 | 文本框