# 开启实时

打开或关闭实时采集模式。

注意： 视觉系统必须处于脱机状态。

## 开启实时输入

语法：[Put Live][Int]

参数 | 说明
--- | ---
整数 | 0 = 禁用实时采集模式。 1 = 启用实时采集模式。

## 开启实时输出

返回状态码。状态码信息：

状态码 | 说明
--- | ---
1 | 命令顺利执行。
0 | 命令无法识别。
-1 | 输入无效或长度超过 15 个字节。
-2 | 无法执行该命令，或者视觉系统处于联机状态。
-6 | 用户没有执行该命令的完全权限。

## 开启实时示例

要将视觉系统进入实时采集模式，请发出以下命令：开启实时 1

In-Sight 视觉系统以状态码 1 响应，表示视觉系统已成功进入实时采集模式。

要使视觉系统退出实时采集模式，请发出命令：开启实时 0

视觉系统以状态码 1 响应，表示视觉系统已成功退出实时采集模式。