# 检查 PROFINET 通信设置

设置配置后，如下检查 PROFINET 通信：

1. 单击硬件配置窗口的工作站菜单，然后选择打开联机菜单。如果通信有任何问题，可以在视觉系统符号的左上角看到一个红色的删除线标志。

2. 如果出现任何错误，请检查物理连接和所分配的设备名称。为此请检查 PLC => 以太网 => 验证设备名称设置。如果出现错误，可以在状态列中看到一个红色叉号。在这种情况下，请单击分配名称按钮，从列表中选择正确的设备，然后单击分配名称。

3. 如果一切正常，状态列中应该会出现一个绿色标志，而不是红色叉号。

注意：

如果已为 In-Sight 视觉系统分配了新名称，在视觉系统中将会覆盖其原始名称。在这种情况下，Siemens CPU 会停止运行。要从硬件配置窗口重新启动 Siemens CPU，请右键单击该 CPU，选择运行模式选项，然后单击热重启按钮。这样应该可以在 PLC 和视觉系统之间正确建立 PROFINET 通信。