# HMI 胶片

HMI 胶片网页元素用于在作业联机时记录、回放和保存作业信息。根据胶片设置对话框的配置值，HMI 胶片可以填充所有采集，或者只填充被视为通过或失败的结果。插入网页时，胶片显示如下：

默认情况下，当作业设置为联机时，HMI 胶片处于活动状态，并通过一组“通过/失败”标记图形指示所记录的采集是通过还是失败，如下图所示（您可以通过属性窗口中的标记样式属性更改默认图形样式）。在这种状态下，其他网页元素的内容会实时更新，而且用户输入元素仍然可用。

但是，如果单击 （冻结）按钮，单击彩色状态栏上的任意位置，或调用冻结 单击命令或 $ 函数，都会将 HMI 胶片和整个网页设置为冻结状态。当 HMI 胶片冻结时，它会显示所有已记录采集的缩略图，并提供对相应采集期间记录的所有数据的访问。

注意：

如果通过单击 HMI 胶片上的缩略图而在冻结模式下选择一项已记录采集，则网页上的其余网页元素将显示进行所选采集时它们包含的数据。

此外，任何启用了 Disable When Frozen（冻结时禁用）属性的网页控件元素都将灰显且不可用。

注意：

- HMI 胶片上显示的帧数取决于 视觉系统 的图像缓冲区大小。
- 将 HMI 胶片（和网页）设置为“冻结”不会暂停作业。它只会停止胶片和网页的实时更新，让您可以查看已记录采集的数据，直到您单击胶片的 （播放）按钮（或调用继续点击命令或 $ 函数）来重新启用实时网页更新。作业在后台保持联机，继续进行处理而不会中断。