# SLMP PLC 设置

In-Sight Easy Builder支持 SLMP，这是实现 CC-Link IE 与基于 TCP/IP 的产品进行无缝连接的通用协议。应用程序使用该协议与安装在网络上的 Mitsubishi iQ-Q 和 FX 系列 PLC/运动控制器 (MC) 进行通信。与基于 EtherNet/IP 和 PROFINET 的网络通信（输入和输出通信由 PLC/MC 控制）相比，In-Sight Easy Builder 和 PLC/MC 之间的的 SLMP 通信由视觉系统启动。

按照以下步骤为 In-Sight Easy Builder 启用 SLMP 协议：

1. 启动In-Sight 视觉套件，然后从实用程序窗口打开工业以太网实用程序。
2. 从下拉列表中选择 SLMP。此时出现特定于协议的设置和设备寻址选项卡。根据本地网络属性配置连接。有关详细信息，请参阅 In-Sight 视觉套件 帮助的工业以太网 - SLMP 设置主题。
3. 在运行 In-Sight 视觉套件 的相同 PC 上安装 GX Works 应用程序。
4. 启动 GX Works 应用程序并配置 In-Sight 视觉系统，以便与 Mitsubishi PLC/MC 通信。有关详细信息，请参阅《GX Works 操作手册》。