# 获取信息

返回 In-Sight 视觉系统的系统信息。

## 获取信息输入

语法：GI

## 获取信息输出

返回状态码，后跟系统信息。

状态码信息：

状态码 | 说明
--- | ---
1 | 命令顺利执行。
0 | 命令无法识别。
-2 | 无法执行该命令。

系统信息包括：

输出 | 说明
--- | ---
序列号 | In-Sight 视觉系统的序列号。
应用程序版本 | In-Sight 视觉系统上的当前固件版本。
监控程序版本 | In-Sight 视觉系统的监控程序版本。In-Sight 监控程序主要用于对 In-Sight 传感器进行故障排除。 “安全模式”让您可以通过重置所有设置参数来启动 In-Sight；请注意，这将替换 In-Sight 传感器上的当前“设置”，包括 I/O、启动和自定义，而且不会发出任何提示或警告。 “诊断”和“服务器模式”供内部使用，在没有 Cognex 技术支持人员协助的情况下不应访问。“启动 In-Sight”可在系统上启动 In-Sight 软件。
MAC 地址 | In-Sight 视觉系统的媒体访问控制 (MAC) 地址。
构建日期 | In-Sight 视觉系统上固件的构建日期。

## 获取信息示例

要显示有关 In-Sight 视觉系统的系统信息，请发出以下命令：GI

视觉系统最初以 1 响应，表示命令已成功执行。在随后的几行会报告系统信息。