# 对比度

对比度工具让您能够根据所定义区域中像素的对比度值，或者亮像素的平均灰度值与暗像素的平均灰度值之间的差异，来确定某个特征是否存在。

如果好部件上的特征具有极明显的亮或暗区域（相对于坏部件），对比度工具就很有用。例如，验证白色标签上是否存在暗点。

要将对比度工具添加到您的作业：

1. 打开“检查”工具选择板，展开存在/不存在工具组，然后选择对比度工具。

2. 在出现的对话框中，通过在采集显示屏幕上调整框的大小和重新定位来定义区域。您可以使用右侧的搜索图形下拉菜单更改这个框的形状。可用形状包括矩形、圆、环形和多边形。

3. 您还可以通过右键单击采集显示屏幕，然后在出现的下拉菜单中选择添加子区域 > 形状，将子区域添加到模型区域以屏蔽不相关或混淆特征。默认情况下，子区域会被添加到模型区域，但您可以进行更改，通过右键单击采集屏幕后在下拉菜单中选择子区域操作 > 减去来将其减去。

4. 点击确定。

要调整范围限制：

切换正常/反向切换按钮来更改生成工具结果的方式。如果设置为正常，当对比度值介于定义的最小值和最大值之间时，该工具会生成通过结果。如果设置为反向，当对比度值超出定义的最小值和最大值时，该工具会生成通过结果。

要调整有效范围，可以使用滑块更改对比度值的最小值和最大值，也可以在滑块下方的框中输入数值。

单击设置最小值/最大值来使用自动计算的对比度最小值和最大值。当您添加工具或单击“设置最小值/最大值”按钮时，自动计算的最小值和最大值低于和高于所定义区域内当前对比度值 10%。