# 状态块位

状态位块用于指示视觉系统的当前状态。协议启动，并且无论何时有可用的新状态，SLMP 扫描程序都会将其更新。状态位块是 112 位，其中一些被保留。

下表中汇总了控制块位的使用和保留情况。

注意： 有关信号的详细说明，请参阅工业通信信号主题。

字节 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0
0 | 联机 | 脱机原因 | 脱机原因 | 确认错误 | 预留 | Trigger Ack | 触发器就绪
1 | 错误 | 命令执行失败 | 命令完成 | 命令执行 | 结果有效 | 结果缓冲超时运行 | 检查完成 | 预留
2 | 预留 | 作业通过 | 曝光完成 | 预留 | 字符串命令确认 | 设置用户数据确认
3 | 外部事件确认 7 | 外部事件确认 6 | 外部事件确认 5 | 外部事件确认 4 | 外部事件确认 3 | 外部事件确认 2 | 外部事件确认 1 | 外部事件确认 0