# 联机时暂停

将视觉系统在联机时置于暂停状态，当您希望对 In-Sight 功能或视觉工具进行更改或者调整视觉系统采集属性但不希望视觉系统脱机时，这样做就很有用。

有几种不同的方法可以将视觉系统在联机时设置为暂停模式。

- 从网页中，您可以添加一个用于从 Web HMI 切换联机和暂停模式的 网页状态在线-暂停控件元素。此外，您还可以通过拖放 $System.OnlineEnableComm、$System.OnlineEnabled 和 $System.OnlineEnableDiscrete 标记来监控系统的状态。

- 利用 PLC 中，您可以通过以太网/IP 或 PROFINET 通信协议监控“联机”和“暂停”位。下表总结了模式、$System.OnlineEnabled 标记状态以及通信协议状态位状态：

  联机/脱机状态 | $System.OnlineEnabled 标记状态 | PLC 联机状态位 | PLC 暂停状态位
  --- | --- | --- | ---
  联机 | True | True | False
  联机 | False | False | True
  脱机 | 不适用 | False | False

- 从离散输入行，您可以切换视觉系统的联机和脱机状态。

注意：

如果联机时 In-Sight ViDi 适配器仍然可见，在将状态更改为暂停后，将鼠标光标悬停在右下角的状态指示器上将显示以下状态：