# 设置作业

从 In-Sight 传感器闪存中的一个作业槽加载作业，使其成为活动作业。

注意：

- In-Sight 传感器必须为脱机。
- 要使用作业 ID 号功能，要加载的作业必须以正值（从 0 到 2147483647）组成的数字前缀保存。

## 设置作业 输入

语法：SJ[ID]

参数 | 说明
--- | ---
ID | 要加载作业的 ID 号（0 到 2147483647）。

## 设置作业 输出

返回状态码。状态码信息：

状态码 | 说明
--- | ---
1 | 命令顺利执行。
0 | 命令无法识别。
-1 | ID 小于 0，或者不是整数。
-2 | 作业加载失败，传感器联机，或找不到文件，因此无法执行该命令。
-4 | In-Sight 传感器内存不足。
-6 | 用户没有执行该命令的完全权限。

## 设置作业 示例

要将“2Test.jobx”加载为 In-Sight 视觉系统上的活动作业，请发出以下命令：SJ2。

In-Sight 传感器以 1 响应，表示作业已成功加载并处于活动状态。