# Set Online

In-Sight 센서를 온라인 또는 오프라인 모드로 설정합니다. 자세한 내용은 온라인 및 오프라인 상태를 참조하십시오.

참고:

- In-Sight 센서가 In-Sight Explorer사용자 인터페이스를 통하거나 이산 입력 신호에 의해 수동으로 오프라인으로 설정된 경우에는 이 명령으로 센서를 온라인 모드로 설정할 수 없습니다.
- In-Sight Explorer 응용 프로그램은 Backup 및 Restore 같은 관리적 기능을 수행하기 위해 In-Sight 센서에 Set Online 명령을 보냅니다.

## Set Online 입력

구문: SO[정수]

매개 변수 | 설명
--- | ---
정수 | 0 = In-Sight 센서를 오프라인으로 설정합니다. 1 = In-Sight 센서를 온라인으로 설정합니다.

## Set Online 출력

상태 코드를 반환합니다. 상태 코드는 다음과 같습니다.

상태 코드 | 설명
--- | ---
1 | 명령이 성공적으로 실행되었습니다.
0 | 인식할 수 없는 명령.
-1 | 정수에 제공된 값이 범위를 벗어났거나 유효한 정수가 아닙니다.
-2 | 명령을 실행할 수 없습니다.
-5 | 통신 플래그는 성공했지만 센서가 In-Sight Explorer 사용자 인터페이스 또는 이산 I/O 신호를 통해 수동으로 오프라인으로 설정되었기 때문에 센서가 온라인으로 설정되지 못했습니다.
-6 | 사용자에게 명령을 실행할 모든 권한이 없습니다.

## 예: In-Sight 센서를 온라인 모드로 설정

In-Sight 센서를 온라인 모드로 설정하려면 SO1 명령을 이용합니다.

In-Sight 센서는 1의 상태 코드로 응답하여 센서가 온라인으로 설정되었음을 나타냅니다.

## 예: In-Sight 센서를 오프라인 모드로 설정

In-Sight 센서를 오프라인 모드로 설정하려면 SO0 명령을 이용합니다.

In-Sight 센서는 1의 상태 코드로 응답하여 센서가 오프라인으로 설정되었음을 나타냅니다.