# 이미지 필터 도구

이미지 필터 도구를 사용하면 이미지의 정의된 영역에 다양한 필터를 적용할 수 있습니다.

작업에 이미지 필터 도구를 추가하려면

1. 검사 도구 팔레트를 열고 이미지 필터 도구 그룹을 확장하여 이미지 필터 도구를 선택하고 오른쪽의 필터 유형 드롭다운에서 필터 유형을 선택합니다.

2. 촬상 디스플레이 화면에 나타나는 녹색 상자의 크기를 조정하고 상자를 재배치해 필터링되는 영역을 정의합니다.
3. 필요에 따라 해당 필터 설정을 조정합니다. 각 필터 유형에 대한 필터 설정에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

사용 가능한 필터 유형표

필터 유형 | 설정 | 설명
--- | --- | ---
이진화 | 임계값 설정을 변경하려면 자동 임계값 구성을 활성화하려면 수동/자동 전환을 전환합니다. 자동이 활성화되면 임계값 섹션의 다른 모든 설정이 비활성화됩니다. 슬라이더를 사용하거나 임계값 상자에 수치를 입력해 임계값을 변경합니다. | 각 입력 픽셀을 임계값 수준과 비교하는 흑백 이진 임계값 작업을 지정하여 출력 픽셀이 흑백인지 여부를 판정합니다. 임계값 매개 변수 값 이상인 입력 픽셀 값은 흰색이며 임계값 미만의 값은 검은색입니다. 참고: 색상 입력 이미지를 사용하면 출력 이미지는 회색조 이미지가 됩니다.
하단 모자 | 커널 크기를 변경하려면 커널은 이미지의 각 픽셀 위치에서 수행되는 작업에 대해 처리 영역을 정의하는 직사각형 숫자 배열입니다. 행 및 열 매개 변수를 조정하여 커널의 폭과 높이를 변경합니다. 참고: 커널은 홀수 값으로 구성되어야 하며 커널 크기의 기본값은 3x3입니다. | 커널 영역 크기보다 작은 검은 형상을 제외한 모든 것을 걸러내는 하단 모자 필터링 작업을 지정합니다. 결과는 검은 형상이 어두운 배경에 밝은 픽셀로 표시되는 출력 이미지입니다.
클립 | 최소/최대값을 변경하려면 슬라이더를 사용하거나 최소값 및 최대값 상자에 수치를 입력하여 최소값과 최대값을 변경합니다. | 회색조 스펙트럼의 양 끝을 제거하는 클리핑 작업을 지정하여 출력 이미지의 형상을 보다 균질적으로 만듭니다. 클립 필터는 각 입력 픽셀의 회색조 값을 최소 및 최대 매개 변수 값과 비교합니다. 입력 픽셀 값이 최소값보다 작거나 최대값보다 큰 경우 출력 픽셀에는 최소값 최대값이 할당(클리핑)됩니다. 입력 픽셀값이 최소값과 최대값 사이에 있으면 출력 픽셀에는 입력 픽셀의 값이 할당됩니다.
닫기 | 커널 크기를 변경하려면 커널은 이미지의 각 픽셀 위치에서 수행되는 작업에 대해 처리 영역을 정의하는 직사각형 숫자 배열입니다. 행 및 열 매개 변수를 조정하여 커널의 폭과 높이를 변경합니다. 참고: 커널은 홀수 값으로 구성되어야 하며 커널 크기의 기본값은 3x3입니다. | 커널 영역 크기보다 작은 검은 형상을 걸러내기 위해 확장 및 침식을 수행하는 닫기 작업을 지정합니다. 이미지를 닫으면 이미지의 어두운 영역이 줄어들거나 완전히 제거됩니다.
확장 | 커널 크기를 변경하려면 커널은 이미지의 각 픽셀 위치에서 수행되는 작업에 대해 처리 영역을 정의하는 직사각형 숫자 배열입니다. 행 및 열 매개 변수를 조정하여 커널의 폭과 높이를 변경합니다. 참고: 커널은 홀수 값으로 구성되어야 하며 커널 크기의 기본값은 3x3입니다. | 어두운 형상은 억제하고 밝은 형상을 확대하는 확장 작업을 지정합니다. 결과의 출력 이미지는 밝은 픽셀 영역이 커집니다. 확장 필터는 검은 얼룩을 제거하는데 유용합니다.
가장자리 확대 | 커널 크기를 변경하려면 커널은 이미지의 각 픽셀 위치에서 수행되는 작업에 대해 처리 영역을 정의하는 직사각형 숫자 배열입니다. 행 및 열 매개 변수를 조정하여 커널의 폭과 높이를 변경합니다. 참고: 커널은 홀수 값으로 구성되어야 하며 커널 크기의 기본값은 3x3입니다. | 입력 이미지의 확장과 침식 간 차이를 표시하는 작업을 지정합니다. 결과의 출력 이미지에서는 가장자리들이 밝은 픽셀로 표현됩니다. 그라데이션 수직/수평과 유사하지만 가장자리 확대 작업이 더 복잡하고 속도가 느리며 대각선 방향의 가장자리들도 표시됩니다.
동등화 | 해당 사항 없음 | 입력 이미지의 히스토그램을 추출한 후 빈도가 높은 회색조 값을 분산시켜 더욱 균등한 분포를 만들어내는 히스토그램 동등화 작업을 지정합니다. 결과의 출력 이미지에서는 대비가 증가합니다. 이미지마다 조명이 조금씩 다를 수 있거나 검사 중인 개체의 특정 측면이 조금씩 다를 수 있는 경우에는 동등화 필터가 유용합니다.
침식 | 커널 크기를 변경하려면 커널은 이미지의 각 픽셀 위치에서 수행되는 작업에 대해 처리 영역을 정의하는 직사각형 숫자 배열입니다. 행 및 열 매개 변수를 조정하여 커널의 폭과 높이를 변경합니다. 참고: 커널은 홀수 값으로 구성되어야 하며 커널 크기의 기본값은 3x3입니다. | 이미지의 밝은 형상을 줄이는 침식 작업을 지정합니다. 결과의 출력 이미지에서는 검은 픽셀의 영역이 커집니다. 침식 필터는 밝은 얼룩, 노이즈 픽셀, 작은 결함 등을 제거하는데 유용합니다.
검은 구멍 채우기 | 해당 사항 없음 | 밝은 픽셀에 둘러싸인 어두운 픽셀을 밝은 픽셀로 전환하는 픽셀 채우기 작업을 지정합니다. 결과의 출력 이미지에서는 어두운 구멍이 채워집니다.
밝은 구멍 채우기 | 해당 사항 없음 | 어두운 픽셀에 둘러싸인 밝은 픽셀을 어두운 픽셀로 전환하는 픽셀 채우기 작업을 지정합니다. 결과의 출력 이미지에서는 밝은 구멍이 채워집니다.
그라데이션 수직/수평 | 해당 사항 없음 | 출력 이미지에서 수직 및 수평 방향 가장자리가 모두 밝은 픽셀로 표시되는 수직 및 수평 그라데이션 작업을 지정합니다. 가장자리 확대와 유사하지만 이 작업은 간단하고 속도가 빠르며 대각선 방향의 가장자리는 표시되지 않습니다.
수평 그라데이션 | 해당 사항 없음 | 출력 이미지에서 수평 방향 가장자리가 밝은 픽셀로 표시되는 수평 그라데이션 작업을 지정합니다.
수직 그라데이션 | 해당 사항 없음 | 출력 이미지에서 수직 방향 가장자리가 밝은 픽셀로 표시되는 수직 그라데이션 작업을 지정합니다.
회색조 거리 | 임계값 설정을 변경하려면 자동 임계값 구성을 활성화하려면 수동/자동 전환을 전환합니다. 자동이 활성화되면 임계값 섹션의 다른 모든 설정이 비활성화됩니다. 슬라이더를 사용하거나 임계값 상자에 수치를 입력해 임계값 값을 변경합니다. | 각 출력 픽셀의 회색조 값을 각 입력 픽셀의 회색조 값과 임계값 사이의 차이로 지정합니다. 예를 들어 입력 픽셀 값이 100이고 임계값이 25인 경우 출력 픽셀 값은 75입니다.
하이패스 | 커널 크기를 변경하려면 커널은 이미지의 각 픽셀 위치에서 수행되는 작업에 대해 처리 영역을 정의하는 직사각형 숫자 배열입니다. 행 및 열 매개 변수를 조정하여 커널의 폭과 높이를 변경합니다. 참고: 커널은 홀수 값으로 구성되어야 하며 커널 크기의 기본값은 3x3입니다. | 일관성이 높은 회색조 그라데이션이 있는 영역에 비해 가장자리가 확장된 출력 이미지를 만들어 내는 하이패스 작업을 지정합니다. 하이패스 필터는 미세한 특징을 강조하는 데 유용합니다.
반전 | 해당 사항 없음 | 입력 이미지의 음화가 출력 이미지가 되도록 256단계 회색조 값에 따라 픽셀 값을 반전합니다. 예를 들어, 10의 입력 픽셀 값을 반전시키면 출력 픽셀은 245가 됩니다.
로컬 중앙값 | 커널 크기를 변경하려면 커널은 이미지의 각 픽셀 위치에서 수행되는 작업에 대해 처리 영역을 정의하는 직사각형 숫자 배열입니다. 행 및 열 매개 변수를 조정하여 커널의 폭과 높이를 변경합니다. 참고: 커널은 홀수 값으로 구성되어야 하며 커널 크기의 기본값은 3x3입니다. | 커널 영역의 픽셀 값에서 중앙 픽셀 값을 계산한 다음, 이 결과를 출력 영상의 픽셀 값으로 사용하는 작업을 지정합니다.
국지적 중앙값 정규화 | 커널 크기를 변경하려면 커널은 이미지의 각 픽셀 위치에서 수행되는 작업에 대해 처리 영역을 정의하는 직사각형 숫자 배열입니다. 행 및 열 매개 변수를 조정하여 커널의 폭과 높이를 변경합니다. 참고: 커널은 홀수 값으로 구성되어야 하며 커널 크기의 기본값은 3x3입니다. | 이미지에서 배경을 뺄 수 있는 수단을 지정합니다. 국지적 중앙값 정규화 필터는 입력 이미지의 중앙값을 출력 이미지에서 제외하고, 결과를 하나만큼 이동시키고, 128을 더하여 출력 픽셀 값을 계산합니다.
로우패스 | 커널 크기를 변경하려면 커널은 이미지의 각 픽셀 위치에서 수행되는 작업에 대해 처리 영역을 정의하는 직사각형 숫자 배열입니다. 행 및 열 매개 변수를 조정하여 커널의 폭과 높이를 변경합니다. 참고: 커널은 홀수 값으로 구성되어야 하며 커널 크기의 기본값은 3x3입니다. | 출력 이미지에서 가장자리가 평활하되거나 흐려지는 로우패스 작업을 지정합니다.
최대값(상단 모자/하단 모자) | 커널 크기를 변경하려면 커널은 이미지의 각 픽셀 위치에서 수행되는 작업에 대해 처리 영역을 정의하는 직사각형 숫자 배열입니다. 행 및 열 매개 변수를 조정하여 커널의 폭과 높이를 변경합니다. 참고: 커널은 홀수 값으로 구성되어야 하며 커널 크기의 기본값은 3x3입니다. | 상단 모자 및 하단 모자의 작업의 최대값을 사용하도록 하는 작업을 지정합니다.
열기 | 커널 크기를 변경하려면 커널은 이미지의 각 픽셀 위치에서 수행되는 작업에 대해 처리 영역을 정의하는 직사각형 숫자 배열입니다. 행 및 열 매개 변수를 조정하여 커널의 폭과 높이를 변경합니다. 참고: 커널은 홀수 값으로 구성되어야 하며 커널 크기의 기본값은 3x3입니다. | 커널 영역 크기보다 작은 밝은 형상을 걸러내기 위해 침식 및 확장을 수행하는 닫기 작업을 지정합니다. 결과의 출력 이미지에서는 전체 휘도가 약간 감소됩니다.
광밀도 | 해당 사항 없음 | 로그 눈금에 기반하여 픽셀 값의 반전을 지정하며 출력 픽셀값은 다음 방정식의 결과가 됩니다. 출력 픽셀 값 = 100 * log(255) - 100 * log(입력 픽셀 값) 결과의 출력 이미지에서는 입력 이미지에 있는 개체와 형상의 밀도를 보여주며 이는 이러한 개체와 형상을 통과하는 빛의 양을 측정함으로써 이루어집니다. 밀도가 높은 개체와 형상은 출력 이미지에서 더 밝은 픽셀로 표시됩니다.
선명화 | 선명도 설정을 변경하려면 게인 매개 변수(0 - 10, 기본값 = 1)를 조정하여 선명도 강도를 변경합니다. 게인 매개 변수는 선명화 필터가 무시할 수 있는 픽셀 간 차이의 크기를 지정하며, 가벼운 텍스처가 있는 영역은 과도한 선명화를 방지합니다. 부드러움 매개 변수(1 - 4, 기본값 = 1)를 조정하여 선명화 필터가 픽셀에 가중 평균으로 적용하는 가우스 커널의 표준 편차를 변경합니다. 부드러움 값이 높으면 조리개가 넓어져 선명화 기능에 도움이 됩니다. | 가장자리를 향상시키는 데 사용할 수 있는 선명도 작업을 지정합니다. 이 작업에서는 인접한 픽셀 간의 대비를 평가하고, 대비가 높으면 대비를 증가시킵니다. 인접한 픽셀 간에 대비 차이가 크다면 일반적으로 가장자리인 경우가 많습니다. 선명화 필터는 가장자리를 찾는 것이 목적이 아닙니다. 선명화 필터의 효과는 이미지 콘텐츠 및 해상도에 따라 달라집니다.
스트레치 | 최소/최대값을 변경하려면 슬라이더를 사용하거나 최소값 및 최대값 상자에 수치를 입력하여 최소값과 최대값을 변경합니다. | 입력 이미지의 회색조 값을 256 단계 전체 회색조로 선형 확장(스트레치)하여 대비가 향상된 출력 이미지를 얻는 회색조 연장 작업을 지정합니다. 입력 픽셀 값이 최소 임계값보다 작거나 최대 임계값보다 큰 경우 출력 픽셀에는 0 또는 255가 할당됩니다. 입력 픽셀 값이 최소값과 최대값 사이에 있는 경우에는 0 - 255 사이의 범위로 선형으로 확장됩니다. 예를 들어, 최소값이 50이고, 최대값이 180인 경우, 해당 조작에 의해 각 픽셀의 강도로부터 50 빼서 0 - 130 범위를 만듭니다. 다음으로 각 픽셀 강도에 255/130을 곱하여 0 - 255 범위를 만듭니다.
임계값 범위 | 임계값 설정을 변경하려면 자동 임계값 구성을 활성화하려면 수동/자동 전환을 전환합니다. 자동이 활성화되면 임계값 섹션의 다른 모든 설정이 비활성화됩니다. 슬라이더를 사용하거나 아래 상자에 수치를 입력하여 최소 및 최대 임계값을 변경합니다. 최소/최대값을 변경하려면 슬라이더를 사용하거나 최소값 및 최대값 상자에 수치를 입력하여 최소값과 최대값을 변경합니다. | 각 입력 픽셀을 두 개의 임계값(최소값 및 최대값)과 비교하여 출력 픽셀이 배경인지 전경인지를 판별할 수 있는 흑백 이진 임계값 조작을 지정합니다. 입력 픽셀값이 최소값과 최대값 사이에 있으면 출력 픽셀에는 입력 픽셀의 값이 할당됩니다. 그렇지 않은 경우에는 출력 픽셀에 임계값 수준이 적합합니다. 최소값이 최대값보다 크면 배경이 반전됩니다.
상단 모자 | 커널 크기를 변경하려면 커널은 이미지의 각 픽셀 위치에서 수행되는 작업에 대해 처리 영역을 정의하는 직사각형 숫자 배열입니다. 행 및 열 매개 변수를 조정하여 커널의 폭과 높이를 변경합니다. 참고: 커널은 홀수 값으로 구성되어야 하며 커널 크기의 기본값은 3x3입니다. | 커널 영역 크기보다 작은 밝을 형상을 제외한 모든 것을 걸러내는 하단 모자 필터링 작업을 지정합니다. 결과는 밝은 형상이 어두운 배경에 밝은 픽셀로 표시되는 출력 이미지입니다.