# 오류 ID 코드

이 표에는 오류 ID 코드가 요약되어 있습니다.

비트 | ID 코드 | 설명
--- | --- | ---
0x 0 0 0 0 | 오류 없음 | 오류가 발생하지 않았습니다.
0x 0 1 0 0 | 비활성 상태에서 트리거 설정 | 트리거 활성화 비트가 지워지고 AcquireImage 함수의 트리거 매개 변수가 외부, 네트워크, 산업용 이더넷 등으로 설정된 상태에서 트리거 비트가 설정될 때 발생합니다.
0x 0 1 0 1 | 오프라인 상태에서 트리거 설정 | 비전 시스템이 오프라인인 상태에서 트리거 비트가 설정될 때 발생합니다.
0x 0 4 0 0 | 이미 실행 중 오류 | 명령 실행 비트가 설정되고 실행 중 비트가 높은 경우 발생합니다.
0x 0 4 0 1 | 온라인 상태에서 작업 로드 요청 | 비전 시스템이 온라인인 상태에서 작업 로드 명령이 실행될 때 발생합니다.
0x 0 4 0 2 | 로드 요청 작업이 카메라에 없음 | 명령 필드에 송신된 작업 ID를 접두사로 갖는 파일이 카메라 파일 시스템에 존재하지 않을 때 발생합니다. 예를 들어, 명령 = 123을 보냈지만 123xxxxx.job을 포함하는 작업이 카메라에 없는 경우입니다.