# InspectEdgeWidth

InspectEdgeWidth 함수는 InspectEdge 함수가 반환한 가장자리 쌍을 대상으로 고급 가장자리 분석을 수행하기 위해 가장자리 모델을 구성하는 데 사용됩니다. 이 데이터는 가장자리 쌍을 감지하고 둘 사이의 거리를 분석하는 데 사용됩니다.

## InspectEdgeWidth 개요

함수를 스프레드시트에 삽입한 후, InspectEdge 함수의 Inspect 데이터 구조 출력을 참조해야 합니다. InspectEdge 함수에 대한 참조가 설정되면 InspectEdgeWidth 함수의 매개 변수를 구성함으로써 가장자리 모델이 만들어집니다. 가장자리 모델에는 다음의 정의가 포함됩니다.

- 가장자리를 감지하는 방향.
- 가장자리 전환 유형 - 검은색에서 흰색 또는 흰색에서 검은색.
- 원하지 않는 가장자리를 걸러내는 데 사용할 가장자리 점수 산정 기준.
- 선 맞춤에서 원하지 않는 가장자리를 걸러내는 데 사용할 선 맞춤 기준.
- 발생할 폭의 변동, 결함 및/또는 갭에 대한 허용 오차.
- 비드 경로를 감지하는 경우 위치 변동에 대한 허용 오차.

가장자리 모델이 설정되면, 이 함수는 가장자리 모델과 가장자리 후보를 비교하고 모델로부터의 편차를 보고합니다.

참고: InspectEdgeWidth 함수를 InspectEdgeTrainBeadPath 및 InpsectEdge 함수와 함께 사용하면 비드 경로와 관련된 폭 및 위치 오류를 확인할 수 있습니다. InspectEdgeWidth 함수의 InspectEdge 매개 변수는 EdgeTrainBeadPath 함수를 참조하는 InspectEdge 함수의 Inpect 데이터 구조 결과를 참조해야 합니다.

## InspectEdgeWidth 입력

매개 변수 | 설명
InspectEdge | InspectEdge 함수에서 반환되는 유효한 Inspect 데이터 구조를 포함하는 스프레드시트 셀에 대한 참조를 지정합니다.
가장자리 찾기 방향 | 함수가 가장자리를 감지하려고 시도하는 방향을 지정합니다. 진한 녹색 화살표가 추가되어 가장자리가 감지되는 방향을 그래픽으로 설명합니다. 맞춤 선은 이미지 내에서 그래픽으로 레이블이 지정되며, 첫 번째 맞춤 선은 0으로 표시되고 두 번째 맞춤 선은 1로 표시됩니다. 참고: 참조된 InspectEdge 함수의 관심 영역(ROI)이 곡선으로 구부러지면 검사는 곡선의 중심을 기준으로 합니다. 가장자리 방향 찾기 매개 변수가 왼쪽에서 오른쪽으로 설정되면 곡선의 중심 쪽으로 다가가며 검사하고 오른쪽에서 왼쪽으로 설정되면 곡선의 중심에서 멀어지면서 검사합니다.
0 = 왼쪽에서 오른쪽 | 함수가 ROI 왼쪽에서 오른쪽으로 가장자리를 감지하려고 시도합니다. 예
1 = 오른쪽에서 왼쪽 | 함수가 ROI 오른쪽에서 왼쪽으로 가장자리를 감지하려고 시도합니다. 예
3 = 중심에서 외부로(기본값) | 이 함수는 ROI의 중심에서 ROI의 상한과 하한까지 가장자리를 감지하려고 시도합니다(발견된 가장자리의 순서는 ROI에서 "X" 화살표의 반대 방향입니다). 예
2 = 외부에서 내부로 | 함수가 ROI의 상한과 하한에서 ROI의 중심 방향으로 가장자리를 감지하려고 시도합니다(발견된 가장자리의 순서는 ROI에서 "X" 화살표의 반대 방향입니다). 예
가장자리: 최초 | 감지할 첫 번째 가장자리 대비 전환을 가장자리 방향 찾기 매개 변수에서 결정한 대로 지정합니다.
1 = 검은색에서 흰색 | 가장자리는 검은색 픽셀에서 흰색 픽셀로 전환됩니다.
2 = 흰색에서 검은색(기본값) | 가장자리는 흰색 픽셀에서 검은색 픽셀로 전환됩니다.
3 = 둘 중 하나 | 가장자리는 검은색-흰색 또는 흰색-검은색에서 전환될 수 있으며 함수가 적절한 전환을 결정합니다. 전환을 지정하면 함수의 성능이 향상됩니다.
가장자리: 두 번째 | 감지할 두 번째 가장자리 대비 전환을 가장자리 방향 찾기 매개 변수에서 결정한 대로 지정합니다.
1 = 검은색에서 흰색(기본값) | 가장자리는 검은색 픽셀에서 흰색 픽셀로 전환됩니다.
2 = 흰색에서 검은색 | 가장자리는 흰색 픽셀에서 검은색 픽셀로 전환됩니다.
3 = 둘 중 하나 | 가장자리는 검은색-흰색 또는 흰색-검은색에서 전환될 수 있으며 함수가 적절한 전환을 결정합니다. 전환을 지정하면 함수의 성능이 향상됩니다.
가장자리 점수 | 가장자리가 설정 기준을 충족하는지 여부를 결정하는 데 사용할 가장자리 점수 계산 모드를 지정합니다.
점수 임계값 | 점수 임계값(1 - 100, 기본값 = 10)을 지정하여 이 값보다 점수가 낮은 가장자리를 필터링합니다.
가장자리 규칙 | 점수를 계산할 때 가장 중요한 가장자리 유형을 지정합니다.
1 = 최초 | 처음으로 감지된 가장자리가 최우선 고려 대상이 됩니다.
2 = 최강 | 대비 전환이 가장 강력한 가장자리가 최우선 고려 대상이 됩니다.
3 = 최초 최강 | 가장 강력한 전환으로 처음 감지된 가장자리가 최우선 고려 대상이 됩니다.
4 = 가장자리 쌍 크기 | 쌍 크기 매개 변수에 가장 가까운 크기로 감지된 가장자리 쌍이 최우선 고려 대상이 됩니다.
5 = 최초 가장자리 쌍 | 쌍 크기 매개 변수에 가장 가까운 크기로 감지된 첫 번째 가장자리 쌍이 최우선 고려 대상이 됩니다.
6 = 최강 가장자리 쌍 크기 | 전환이 가장 강하고 쌍 크기 매개 변수에 가장 가까운 크기로 감지된 가장자리 쌍이 최우선 고려 대상이 됩니다.
7 최초 최강 가장자리 쌍 크기 (기본값) | 전환이 가장 강하고 쌍 크기 매개 변수에 가장 가까운 크기를 가진 첫 번째 가장자리 쌍이 최우선 고려 대상이 됩니다.
대비 상한 | 가장자리 대비 전환(2 - 255, 기본값 = 255)의 상한을 가장자리로 간주하도록 지정합니다. 이 값보다 큰 가장자리 대비 전환이 있는 가장자리는 동일한 최고 점수를 갖습니다. 참고: 가장자리 규칙을 활성화하려면 이 매개 변수는 최강, 최초 최강, 최강 가장자리 쌍 크기, 최초 최강 가장자리 쌍 크기 중 하나로 설정해야 합니다.
쌍 크기 | 가장 높은 점수가 달성되는 가장자리 쌍 크기를 지정 합니다(유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 1 - 3배이며 기본값 = 5입니다). 이 매개 변수를 활성화하면 이 값보다 크거나 낮게 감지된 가장자리 쌍은 이 값에 비례하여 점수가 계산됩니다. 예를 들어 쌍 크기가 10으로 설정되어 있는데, 두 개의 가장자리 쌍 후보가 감지되었으며 하나는 값이 8이고 다른 하나는 14인 경우, 값이 8인 가장자리 쌍이 한계에 제한에 더 가깝기 때문에 선택됩니다. 참고: 가장자리 규칙을 활성화하려면 이 매개 변수는 최강, 최초 최강, 최강 가장자리 쌍 크기, 최초 최강 가장자리 쌍 크기 중 하나로 설정해야 합니다.
고급 필터 | 함수가 선 맞춤을 구성하는 방법을 지정합니다.
점수 재산정 | 가장자리 점수를 다시 계산해 선 맞춤에 가까운 가장자리를 선택하도록 지정합니다.
0 = 꺼짐(기본값) | 함수가 이상값을 고려하도록 가장자리 점수를 다시 계산하지 않습니다.
1 = 켜짐 | 함수가 이상값을 고려하도록 가장자리 점수를 다시 계산합니다.
선 맞춤 | 감지된 가장자리에서 구성할 선 맟춤 유형을 지정합니다.
1 = 직선 맞춤 | 함수가 감지된 가장자리에서 직선 선 맞춤을 만듭니다.
2 = 원형 선 맞춤 | 함수가 감지된 가장자리에서 원형 선 맞춤을 만듭니다.
3 = 자동 맞춤(기본값) | 이 함수는 참조된 영역을 기반으로 직선 또는 원형 맞춤을 자동으로 만듭니다.
이상값 필터링 | 해당 함수가 맞춤 선에서 거리 맞춤 필터 매개 변수에 지정된 거리보다 멀리 떨어진 점을 제거하도록 지정합니다.
0 = 꺼짐(기본값) | 함수가 이상점 가장자리를 고려하지 않습니다.
1 = 켜짐 | 함수가 계산에서 이상점 가장자리를 고려합니다.
거리 맞춤 필터 | 원래의 맞춤 선이 재맞춤 계산에 이용되려면 가장자리가 원래의 맞춤 선으로부터 떨어져야 하는 거리를 픽셀단위로 지정합니다(유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 1 - 3배, 기본값 = 2). 이 설정은 결함이 선 맞춤에 영향을 주지 않도록 하는 데 유용합니다. 이상값 필터링이 켜져 있어야 이 설정이 활성화됩니다.
최대 결함/갭 수 | 함수가 감지해야 하는 최대 결함 및/또는 갭(1 - 4096, 기본값 = 5)을 지정합니다. 이 값은 결함 및 갭에 개별적으로 적용됩니다. 예를 들어 이 값이 5로 설정된 경우, 이 함수는 최대 5개의 결함과 5개의 간격이 발생할 것으로 예상합니다. 이 설정은 스프레드시트에서 비전 데이터 액세스 결과표를 구성하는 데 사용됩니다.
결함 | 선 맞춤에서 가장자리의 결함을 판단하기 위한 매개 변수를 지정합니다.
최소 폭 | 감지된 가장자리 쌍 사이의 폭 거리(단위: 픽셀)가 이 값보다 작으면 결함으로 간주됩니다. 유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 0.001 - 3배이며 기본값은 3픽셀입니다.
최대 폭 | 감지된 가장자리 쌍 사이의 폭 거리(단위: 픽셀)가 이 값보다 크면 결함으로 간주됩니다. 유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 0.001 - 3배이며 기본값은 비전 시스템 이미지 폭의 3배입니다. 참고: 이 값이 최소 폭 매개 변수보다 작은 경우 #ERR이 발생합니다.
크기 활성화 | 함수가 크기 결함을 고려할지 여부를 지정합니다. 크기 결함은 감지된 가장자리 쌍의 길이 방향에서의 폭 편차를 대상으로 합니다. 참고: 크기 활성화 및 면적 활성화를 모두 켜면 두 조건에 다 맞는 결함만 표시됩니다.
0 = 꺼짐 | 함수가 크기 결함을 고려하지 않습니다.
1 = 켜짐(기본값) | 함수가 최소 크기 및 최대 크기 매개 변수 설정을 기반으로 크기 결함을 고려합니다.
최소 크기 | 픽셀로 최소 결함 크기를 지정합니다. 이 값보다 작은 선 맞춤으로부터의 연속 편차는 결함으로 간주되지 않습니다. 유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 0.001 - 3배이며 기본값은 3픽셀입니다.
최대 크기 | 픽셀로 최대 결함 크기를 지정합니다. 이 값보다 큰 선 맞춤으로부터의 연속 편차는 결함으로 간주되지 않습니다. 유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 폭의 0.001 - 3배이며 기본값은 비전 시스템 폭의 3배입니다.
면적 활성화 | 함수가 면적 결함을 고려할지 여부를 지정합니다. 면적 결함은 가장자리를 따르는 길이와 결함 가장자리가 선 맞춤으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 고려합니다. 참고: 크기 활성화 및 면적 활성화를 모두 켜면 두 조건에 다 맞는 결함만 표시됩니다.
0 = 꺼짐 | 함수가 면적 결함을 고려하지 않습니다.
1 = 켜짐(기본값) | 함수가 최소 면적 및 최대 면적 매개 변수 설정을 기반으로 크기 결함을 고려합니다.
최소 면적 | 픽셀로 최소 영역 결함을 지정합니다(유효한 범위는 0.001에서 100000까지이며 기본값은 10). 이 값보다 작은 면적은 결함으로 간주되지 않습니다.
최대 면적 | 픽셀로 최소 영역 결함을 지정합니다(유효한 범위는 0.001에서 1000000까지이며 기본값은 1000000). 이 값보다 큰 면적은 결함으로 간주되지 않습니다.
정렬 기준 | 발견된 결함을 정렬하는 방법을 지정합니다.
크기 기준(기본값) | 감지된 결함을 크기에 따라 큰 것부터 작은 것 순서로 정렬합니다.
면적 기준 | 감지된 결함을 면적에 따라 큰 것부터 작은 것 순서로 정렬합니다.
위치 기준 | 캘리퍼 인덱스에 따라 발견된 결함을 정렬합니다.
폭 기준 | 감지된 결함을 폭에 따라 큰 것부터 작은 것 순서로 정렬합니다.
갭 | 가장자리 쌍에서 갭을 판별하기 위한 매개 변수를 지정합니다.
활성화 | 함수가 발견된 가장자리 쌍의 갭을 고려할 것인지 여부를 지정합니다.
0 = 꺼짐 | 함수가 갭을 고려하지 않습니다.
1 = 켜짐(기본값) | 다른 갭 매개 변수 설정에 따라 갭을 고려합니다.
최소 갭 | 픽셀로 최소 갭 크기를 지정합니다. 이 값보다 작은 간격은 갭으로 간주되지 않습니다. 유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 0.001 - 3배이며 기본값은 3픽셀입니다.
최대 갭 | 픽셀로 최대 갭 크기를 지정합니다. 이 값보다 큰 간격은 갭으로 간주되지 않습니다. 유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 0.001 - 3배이며 기본값은 비전 시스템 이미지 폭의 3배입니다.
최대 변위 | 영역의 중심에서 가장자리 쌍의 중앙까지의 변위가 갭으로 간주되기 위한 최대값(단위: 픽셀)을 지정합니다. 유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 1 - 3배이며 기본값은 비전 시스템 이미지 폭의 3배입니다.
갭 끝 무시 | ROI의 시작과 끝에서 감지된 갭을 고려할지 여부를 지정합니다.
0 = 꺼짐 | ROI의 시작과 끝에서 감지된 간격을 고려하지 않습니다.
1 = 켜짐(기본값) | ROI의 시작과 끝에서 감지된 간격을 고려합니다.
정렬 기준 | 발견된 갭을 정렬하는 방법을 지정합니다.
크기 기준(기본값) | 감지된 갭을 크기에 따라 큰 것부터 작은 것 순서로 정렬합니다.
위치 기준 | 캘리퍼 인덱스에 따라 발견된 갭을 정렬합니다.
위치 | 가장자리 쌍에서 위치 결함을 판별하기 위한 매개 변수를 지정합니다. 이 매개 변수는 결함을 InspectEdgeTrainBeadPath 함수의 출력인 모델 경로 중심에서의 편차로 정의합니다. 이 매개 변수는 InspectEdgeTrainBeadPath 함수를 참조하는 InspectEdge 함수를 참조할 때만 사용해야 합니다.
활성화 | 함수가 발견된 가장자리 쌍의 위치 결함을 고려할 것인지 여부를 지정합니다.
0 = 꺼짐(기본값) | 함수가 위치 결함을 고려하지 않습니다.
1 = 켜짐 | 다른 위치 매개 변수 설정에 따라 위치 결함을 고려합니다.
최소 거리 | 감지된 비드 경로 중심으로부터의 최소 위치 변위를 픽셀 단위로 지정합니다. 이 값보다 작은 위치 편차는 위치 결함으로 간주되지 않습니다. 유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 0.001 - 3배이며 기본값은 3픽셀입니다.
최대 거리 | 감지된 비드 경로 중심으로부터의 최대 위치 변위를 픽셀 단위로 지정합니다. 이 값보다 큰 위치 편차는 위치 결함으로 간주되지 않습니다. 유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 0.001 - 3배이며 기본값은 비전 시스템 이미지 폭의 3배입니다.
크기 활성화 | 함수가 크기 결함을 고려할지 여부를 지정합니다. 크기 결함은 감지된 가장자리 쌍의 길이 방향에서의 폭 편차를 대상으로 합니다. 참고: 크기 활성화 및 면적 활성화를 모두 켜면 두 조건에 다 맞는 결함만 표시됩니다.
0 = 꺼짐 | 함수가 크기 결함을 고려하지 않습니다.
1 = 켜짐(기본값) | 함수가 최소 크기 및 최대 크기 매개 변수 설정을 기반으로 크기 결함을 고려합니다.
최소 크기 | 픽셀로 최소 결함 크기를 지정합니다. 이 값보다 작은 선 맞춤으로부터의 연속 편차는 결함으로 간주되지 않습니다. 유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 0.001 - 3배이며 기본값은 3픽셀입니다.
최대 크기 | 픽셀로 최대 결함 크기를 지정합니다. 이 값보다 큰 선 맞춤으로부터의 연속 편차는 결함으로 간주되지 않습니다. 유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 폭의 0.001 - 3배이며 기본값은 비전 시스템 폭의 3배입니다.
면적 활성화 | 함수가 면적 결함을 고려할지 여부를 지정합니다. 면적 결함은 가장자리를 따르는 길이와 결함 가장자리가 선 맞춤으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 고려합니다. 참고: 크기 활성화 및 면적 활성화를 모두 켜면 두 조건에 다 맞는 결함만 표시됩니다.
0 = 꺼짐 | 함수가 면적 결함을 고려하지 않습니다.
1 = 켜짐(기본값) | 함수가 최소 면적 및 최대 면적 매개 변수 설정을 기반으로 크기 결함을 고려합니다.
최소 면적 | 픽셀로 최소 영역 결함을 지정합니다. 이 값보다 작은 면적은 결함으로 간주되지 않습니다. 유효한 범위는 0.001에서 100000까지이며, 기본값은 10입니다.
최대 면적 | 픽셀로 최대 영역 결함을 지정합니다. 이 값보다 큰 면적은 결함으로 간주되지 않습니다. 유효한 범위는 0.001에서 1000000까지이며, 기본값은 1000000입니다.
정렬 기준 | 발견된 결함을 정렬하는 방법을 지정합니다.
크기 기준(기본값) | 감지된 결함을 크기에 따라 큰 것부터 작은 것 순서로 정렬합니다.
면적 기준 | 감지된 결함을 면적에 따라 큰 것부터 작은 것 순서로 정렬합니다.
위치 기준 | 캘리퍼 인덱스에 따라 발견된 결함을 정렬합니다.
폭 기준 | 감지된 결함을 폭에 따라 큰 것부터 작은 것 순서로 정렬합니다.
캘리퍼 인덱스 | 이미지에 표시되는 캘리퍼를 지정합니다(캘리퍼는 녹색으로 표시). 표시되는 기본 캘리퍼는 0입니다.
표시 | 이미지에서 InspectEdgeWidth 그래픽 오버레이를 표시하는 모드를 지정합니다.
0 = 모두 숨기기(기본값) | InspectEdgeWidth 함수를 포함하는 셀이 스프레드시트에 강조 표시되는 경우를 제외하고 점이 표시되지 않습니다.
1 = 결과 그래픽만 | 선 맞춤, 감지된 결함, 이상값 점, 갭이 항상 표시됩니다.
2 = 결과 그래픽 및 발견된 가장자리 | 선 맞춤, 감지된 결함, 이상값 점, 갭, 감지된 가장자리 점이 항상 표시됩니다.
3 = 결과 그래픽 및 캘리퍼 세부 사항 | 선 맞춤, 감지된 결함, 이상값 점, 갭, 감지된 가장자리 점, 인덱싱된 캘리퍼 창이 항상 표시됩니다.
4 = 모두 표시: 입력 및 결과 그래픽 | 입력 영역과 선 맞춤, 감지된 결함, 이상값 점, 갭, 감지된 가장자리 점이 모두 항상 표시됩니다.

## InspectEdgeWidth 출력

반환 | 발견된 결함, 극단, 갭을 포함하는 Inspect 데이터 구조. 입력 매개 변수가 하나라도 유효하지 않은 경우 #ERR .
결과 | InspectEdgeWidth가 셀에 처음 삽입되면 스프레드시트에 결과표가 만들어집니다. 참고: 최대 결함/갭 수 매개 변수 값이 0보다 큰 경우, InspectEdgeWidth는 데이터 구조의 결함/갭/가장자리/가장자리 쌍 중 첫 10개에 해당하는 최대 10개의 항목이 포함된 결과표를 자동으로 삽입합니다. 더 많은 항목을 표시하려면 표의 마지막 행을 복사하고 표의 끝에 붙여넣기하여 확장할 수 있습니다.

## InspectEdgeWidth 비전 데이터 액세스 함수

다음 InspectEdge 비전 데이터 액세스 함수가 자동으로 스프레드시트에 삽입되어 데이터 구조 결과표가 생성됩니다.

레이블 | 함수 | 설명
총 수 | GetTotalCount(Inspect) | 총 결과 수를 반환합니다.
결함/갭/위치 | GetWidthCount(Inspect, 결함/갭/위치) | 지정된 결함 또는 갭의 총 수를 반환합니다(결함 = 0, 갭 = 1, 위치 = 2).
결함/갭/위치
크기/면적/폭/위치 | GetDefectGapValue(Inspect, 결함/갭 인덱스, 결함/갭/위치, 가장자리 쌍 인덱스, 크기/면적/폭) | 결함 또는 갭의 크기/면적/폭을 반환합니다(결함 = 0, 갭 = 1, 위치 = 2. 크기 = 0, 면적 = 1, 폭 = 2).
X | GetDefectGapBoundsX(Inspect, 결함/갭 인덱스, 결함/갭/위치, 가장자리 쌍 인덱스) | 결함의 경계 사각형의 x 좌표를 반환합니다.
Y | GetDefectGapBoundsY(Inspect, 결함/갭 인덱스, 결함/갭/위치, 가장자리 쌍 인덱스) | 결함의 경계 사각형의 y 좌표를 반환합니다.
높이 | GetDefectGapBoundsHeight(Inspect, 결함/갭 인덱스, 결함/갭/위치, 가장자리 쌍 인덱스) | 결함의 경계 사각형의 높이를 반환합니다.
폭 | GetDefectGapBoundsWidth(Inspect, 결함/갭 인덱스, 결함/갭/위치, 가장자리 쌍 인덱스) | 결함의 경계 사각형의 폭을 반환합니다.
각도 | GetDefectGapBoundsAngle(Inspect, 결함/갭 인덱스, 결함/갭/위치, 가장자리 쌍 인덱스) | 결함의 경계 사각형의 각도를 반환합니다.
곡률 | GetDefectGapBoundsCurve(Inspect, 결함/갭 인덱스, 결함/갭/위치, 가장자리 쌍 인덱스) | 결함의 경계 사각형의 곡률을 반환합니다.
시작/종료 | GetDefectGapCaliperIndex(Inspect, 결함/갭 인덱스, 결함/갭/위치, 가장자리 쌍 인덱스, 시작/종료) | 결함이 시작하거나 끝나는 캘리퍼를 반환합니다(시작 = 0, 종료 = 1).
극단 - 가장 먼 지점 1/2
캘리퍼 | GetExtremeWidth(Inspect, 가장 얇은 것/가장 두꺼운 것) | 지정된 극단의 폭을 갖는 캘리퍼의 인덱스를 반환합니다(가장 얇은 것 = 0, 가장 두꺼운 것 = 1).
폭 | GetWidth(Inspect, 캘리퍼 인덱스) | 인덱스 지정된 캘리퍼 내에서 가장자리의 너비 값을 반환합니다. 인덱스 지정된 캘리퍼 내에 가장자리가 없는 경우 0을 반환합니다.
X(시작 및 종료) | GetEdgeX(Inspect, 캘리퍼 인덱스, 가장자리 쌍 인덱스 or 가장자리 인덱스) | 참조된 가장자리의 x 좌표를 반환합니다.
Y(시작 및 종료) | GetEdgeY(Inspect, 캘리퍼 인덱스, 가장자리 쌍 인덱스 또는 가장자리 인덱스) | 참조된 가장자리의 y 좌표를 반환합니다.

참고:

- InspectEdgeWidth 함수에 대한 모든 수식은 다음을 준수합니다.

> - Inpect = InspectEdgeWidth 함수의 Inspect 데이터 구조 결과
> - 캘리퍼 인덱스 = 0 - N(캘리퍼의 총 수는 InspectEdgeForDefect 함수가 참조하는 InspectEdge 함수의 캘리퍼 출력 수와 같음)
> - 가장자리 쌍 인덱스 = 0 또는 1
> - 가장자리 인덱스 = 0 - N
> - 점 인덱스 = 0 - 1

- 위치 사용 매개 변수를 켜면 스프레드시트에 위치 오류와 관련된 InspectEdge 비전 데이터 액세스 함수의 추가 섹션이 삽입됩니다.