# 응용 프로그램 확인

In-Sight Easy Builder 어댑터에서 작업이 구성되면 작업이 In-Sight 비전 시스템에서 실행되는 동안 SIMATIC 관리자에서 온라인 활성화 및 온라인 통신 활성화 비트는 참의 값을 가져야 합니다.

In-Sight 비전 시스템를 트리거하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 트리거 활성화 비트를 설정합니다. 이렇게 하려면 값 수정 열에서 이 비트를 참으로 설정한 다음 값 수정 활성화를 클릭합니다. 이제 트리거 준비 비트가 참이 되어 비전 시스템가 트리거될 준비가 되었음을 나타낼 것입니다.

2. 트리거에 상승 에지를 주어 비전 시스템를 트리거합니다. "상승 에지"는 (값 수정 행에서 참으로 설정하고 값 수정 활성화 아이콘을 클릭하여) 비트를 먼저 참으로 설정했다가 다시 거짓으로 설정하는 것을 말합니다.

   비트가 참으로 설정되면 트리거 확인 및 노출 완료 비트도 참으로 변경되어 트리거가 완료되었음을 나타냅니다. 카메라가 트리거될 때마다 촬상 ID 값은 증가합니다.

   마찬가지로 트리거 가 거짓으로 다시 설정되면 트리거 확인 비트도 다시 거짓으로 변경됩니다.

3. 작업을 확인합니다. 새로 획득한 이미지가 나타나야 합니다.