# 하드웨어 구성에 In-Sight 비전 시스템 추가

TIA 포털의 왼쪽 창에 있는 장치 & 네트워크를 두 번 클릭하고 화면 상단의 네트워크 보기 탭을 선택합니다. 카탈로그에 GSD 파일 가져오기 항목의 절차를 수행하였다면 In-Sight 비전 시스템가 다음 위치의 창 오른쪽에 있는 카탈로그에 표시될 것입니다.

기타 현장 장치 => PROFINET IO => 컨트롤러 => Cognex Corp. => Cognex 비전 시스템 => In-Sight 비전 시스템

위의 위치에서 비전 시스템가 발견되면 다음 단계를 수행하여 HW 구성에 추가합니다.

1. 네트워크 보기의 PLC 옆에 In-Sight 비전 시스템를 끌어 놓습니다.

2. 왼쪽 마우스 버튼을 누른 채로 PLC의 작은 녹색 상자와 비전 시스템 기호를 연결하여 PLC와 비전 시스템 간의 연결을 확립합니다.

3. 비전 시스템 기호를 클릭한 후 하단의 일반을 선택하고 이더넷 주소를 클릭합니다. IP 주소가 장치에서 직접 설정됨 옵션에 체크하고 PROFINET 장치 이름 자동 생성 앞에 있는 확인란을 체크하지 않습니다. In-Sight 비전 시스템 설정 항목에서 In-Sight Vision Suite의 스테이션 이름에 구성한 것과 동일한 이름을 PROFINET 장치 이름에 입력합니다.

   참고:

   장치에서 직접 설정된 IP 주소 옵션에 체크가 되어 있으면 시스템은 비전 시스템의 IP 주소를 유지합니다 . 체크되어 있지 않으면 IP 주소는 CPU에서 제공하는 값으로 변경됩니다.