# PLC 하드웨어 구성

아래 단계를 수행함으로써 SIMATIC 관리자를 통해 PLC 하드웨어를 구성합니다.

1. SIMATIC 관리자를 시작하고 새 작업을 만듭니다.

2. 작업에 새 SIMATIC 300 스테이션을 추가합니다. 이렇게 하려면 사용자 인터페이스의 왼쪽 창에 있는 작업 목록을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 새 개체 삽입 => SIMATIC 300 스테이션 옵션을 선택합니다.

3. 새로 추가된 SIMATIC 300 스테이션을 클릭한 후 사용자 인터페이스의 오른쪽 창에서 하드웨어를 두 번 클릭하여 하드웨어 구성(HW 구성) 메뉴를 엽니다.

4. 사용자 인터페이스의 오른쪽에 있는 카탈로그에서 레일을 HW 구성으로 끌어 놓습니다. 레일은 SIMATIC 300 => RACK 300 => 레일 메뉴에 있습니다.

5. 카탈로그에서 올바른 CPU 유형을 레일로 끌어 놓습니다. 이 예에서는 다음 CPU가 사용됩니다.

   SIMATIC 300 => CPU-300 => CPU 315-2 PN/DP => 6ES7 315-2EH13-0AB0 => V2.6

6. CPU의 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이를 설정한 후 대화 상자의 신규 단추를 클릭하여 네트워크에 서브넷을 추가합니다.

참고:

이러한 설정은 나중에 PN-IO를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 개체 속성 옵션을 선택한 후 속성 단추를 클릭함으로써 액세스하고 수정할 수 있습니다.