# 모니터링 변수 만들기

PROFINET 통신이 제대로 설정되면 모니터링 변수를 만듭니다. 해당 절차를 준비하려면 먼저 1페이지의 PROFINET IO 모듈 참조표를 엽니다. 이 참조표는 구성된 응용 프로그램에 어떠한 신호가 필요한지 확인하는 데 사용됩니다. 필요한 신호를 TIA 포털의 기호에 추가할 수 있으며 쉽게 모니터링할 수 있도록 이름을 지정할 수 있습니다.

다음 단계를 수행하여 모니터링 변수를 만듭니다.

1. 프로젝트 트리 창에서 다음 위치로 이동합니다.

   비전 시스템 => PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] => PLC 태그

2. 새 태그 표 추가를 두 번 클릭합니다. Tag table_1이 추가될 것입니다. 두 번 클릭하여 엽니다.

3. 화면 상단의 장치 개요 탭을 열어 각 모듈에 사용할 Q 및 I 주소를 확인합니다.

4. Tag table_1를 열고 장치 개요 탭의 내용에 따라 채운 다음 프로젝트를 저장합니다. 모니터링할 때 변수의 이름을 보려면 이 작업이 필요합니다.

5. 프로젝트 트리 창에서 다음 위치로 이동합니다.

   비전 시스템 => PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] => 표 감시 및 시행

6. 새 감시 표 추가를 두 번 클릭합니다. Watch table_1이 추가될 것입니다. 두 번 클릭하여 엽니다.

7. 아래 표와 같이 주소 열을 채웁니다. 주소 및 표시 형식 열을 선택하면 4단계에서 구성된 값에 따라 자동으로 채워져야 하므로 이름 열을 먼저 채우는 것이 좋습니다. 나중에 사용할 수 있도록 이 값들을 저장합니다.

8. 값 모니터링 열이 주기적으로 업데이트되고 비전 시스템의 변경 사항이 모니터링될 수 있도록 모두 모니터링 아이콘을 클릭합니다. 이 경우 변수를 수정하려면 값 수정 열에 새 값을 입력한 다음 선택한 모든 값을 지금 모두 수정 아이콘을 클릭합니다.