# CalibrateImage

보정을 이미지와 연결합니다. CalibrateImage는 Calib 데이터 구조를 이미지 데이터 구조와 연결하여 새로운 Image 데이터 구조를 생성합니다. 결과로 만들어진 데이터 구조는 다른 비전 도구 함수에 의해 참조되어 참조된 보정에 의해 정의된 월드 좌표에 결과를 표시할 수 있습니다.

예를 들어, Calibrate 함수를 사용하여 센서를 보정합니다. 다음으로 보정 매개변수를 최근에 Calibrate 함수에 의해 생성된 Calib 구조에 대한 셀 참조로 설정한 CalibrateImage 함수를 삽입합니다. 이렇게 하고 나면 DetectBlobs 등의 다른 비전 도구는 이미지 매개 변수를 CalibrateImage 데이터 구조에 대한 셀 참조로 설정하여 DetectBlobs 좌표를 보정된 이미지의 월드 좌표계 내에 만듭니다.

참고: 실제 좌표계로 보고하는 비전 도구의 출력은 다른 비전 도구의 Fixture 또는 영역 입력으로 사용할 수 없습니다.

## CalibrateImage 입력

매개 변수 | 설명
이미지 | 이 인수는 유효한 이미지 데이터 구조를 포함하는 스프레드시트 셀을 참조해야 합니다. 이 매개 변수는 이미지 데이터 구조를 포함하는 스프레드시트 셀을 참조해야 합니다. 기본적으로 이 매개 변수는 함수에 의해 반환되는 Image 데이터 구조를 포함하는 셀인 A0을 참조합니다. 이 매개 변수는 비전 도구 이미지 함수이나 좌표 변환 함수에서 반환되는 값 등 다른 이미지 데이터 구조를 참조할 수도 있습니다.
보정 | 이 인수는 유효한 Calib 데이터 구조를 포함하는 스프레드시트 셀을 참조해야 합니다.

## CalibrateImage 출력

반환 | 처리된 이미지를 포함하는 이미지 데이터 구조. 입력 매개 변수가 유효하지 않은 경우 #ERR.