# EtherNet/IP 입력 어셈블리 - 인스턴스 14

참고: 신호에 대한 자세한 설명은 산업용 통신 신호를 참조하십시오.

인스턴스 | 바이트 | 비트 7 | 비트 6 | 비트 5 | 비트 4 | 비트 3 | 비트 2 | 비트 1 | 비트 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
14 | 0 | 온라인 | 일시 중지 | 예약됨 | 촬상 오류 | 예약됨 | 트리거 확인 | 트리거 준비
1 | 오류 | 명령 실패 | 명령 완료됨 | 명령 실행 중 | 결과 유효 | 결과 버퍼 오버런 | 검사 완료 | 시스템 준비
2 | 예약됨 | 결과 전달됨 | 노출 완료 | 예약됨 | 사용자 데이터 확인 설정
3 | 외부 이벤트 확인 7 | 외부 이벤트 확인 6 | 외부 이벤트 확인 5 | 외부 이벤트 확인 4 | 외부 이벤트 확인 3 | 외부 이벤트 확인 2 | 외부 이벤트 확인 1 | 외부 이벤트 확인 0
4. .. 5 | 오류 ID (16비트 정수)
6 .. 7 | 명령 결과 코드(16비트 정수)
8 .. 9 | 예약됨(16비트 정수)
10 .. 11 | 촬상 ID(16비트 정수)
12 .. 13 | 검사 ID(16비트 정수)
14 .. 15 | 검사 결과 코드(16비트 정수)
16 .. 499 | 검사 결과 0-483