# 출력 블록 워드

출력 워드 블록은 비전 시스템의 출력이며, PLC/MC에 대한 입력입니다. 사용자 데이터 설정 비트가 0에서 1로 변경되거나 작업 변경이 발생할 때마다 쓰여집니다. 출력 블록 워드의 이용은 다음 표에 정리되어 있습니다.

참고: 신호에 대한 자세한 설명은 산업용 통신 신호 항목을 참조하십시오.

바이트 | 신호
0.. 1 | 현재작업 ID: 0x0000: 명령 성공/알 수 없는 오류. 0x0002: 불량 명령(유효하지 않은 명령 ID, 혹은 지정된 작업 번호가 존재하지 않음) 0x208D: 요청이 시스템 상태와 호환되지 않음(처리의 활성화 여부). 예를 들어, 처리를 비활성화하지 않고 작업 변경을 시도하면, 이 결과가 반환될 수 있습니다. 처리 상태는 상태 비트 블록 0번 바이트의 6번 비트에 나타납니다.
2 .. 3 | 오류 코드
4 .. 5 | 명령 결과 코드
6 .. 7 | 촬상 ID
8 .. 9 | 검사 ID
10 .. 11 | 검사 결과 코드
12 .. 1920 | 검사 결과