# SLMP PLC 설정

In-Sight Easy Builder는 CC-링크 IE와 TCP/IP 기반 제품 간의원활한 연결을 실현하는 일반적 프로토콜인 SLMP를 지원합니다. 응용 프로그램은 네트워크에 설치된 Mitsubishi iQ-Q 및 FX 시리즈 PLC/모션 컨트롤러(MC)와 통신하기 위해 이 프로토콜을 사용합니다. (입력 및 출력 통신이 PLC/MC에 의해 제어되는) EtherNet/IP 및 PROFINET 기반 네트워크 통신과 비교하면 In-Sight Easy Builder와 PLC/MC 사이의 통신은 비전 시스템에 의해 시작됩니다.

In-Sight Easy Builder에 대한 SLMP 프로토콜을 활성화하려면 다음 단계를 따릅니다.

1. In-Sight Vision Suite를 실행하고 유틸리티 창에서 산업용 이더넷 유틸리티를 엽니다.
2. 드롭다운 목록에서 SLMP를 선택합니다. 프로토콜별 설정 및 장치 주소 지정 탭이 표시됩니다. 로컬 네트워크 속성에 따라 연결을 설정하십시오. 자세한 내용은 In-Sight Vision Suite 도움말의 산업용 이더넷 - SLMP 설정 항목을 참조하십시오.
3. In-Sight Vision Suite와 같은 PC에 GX Works 응용 프로그램을 설치하십시오.
4. GX Works 응용 프로그램을 실행하고 Mitsubishi PLC/MC와 통신할 수 있도록 In-Sight 비전 시스템를 구성합니다. 자세한 내용은 GX Works 운영 매뉴얼을 참조하십시오.