# 모니터링 변수 만들기

PROFINET 통신이 제대로 설정되면 모니터링 변수를 만듭니다. 해당 절차를 준비하려면 먼저 1페이지의 PROFINET IO 모듈 참조표를 엽니다. 이 참조표는 구성된 응용 프로그램에 어떠한 신호가 필요한지 확인하는 데 사용됩니다. 필요한 신호를 SIMATIC 관리자의 기호에 추가할 수 있으며 쉽게 모니터링할 수 있도록 이름을 지정할 수 있습니다.

다음 단계를 수행하여 모니터링 변수를 만듭니다.

1. SIMATIC 관리자의 작업 트리에서 S7 프로그램을 클릭한 다음 기호를 두 번 클릭합니다.

2. 표를 작성한 후 저장 아이콘을 클릭하여 저장합니다. 모니터링할 때 변수의 이름을 보려면 이 작업이 필요합니다.

3. PLC => 변수 모니터링/수정을 클릭하여 모니터링 창을 엽니다.

4. 주소 열을 작성합니다. 기호 이름은 이전 단계에서 구성된 기호표를 기반으로 자동으로 채워져 있을 것입니다. 나중에 사용할 수 있도록 저장합니다.

5. 변수 모니터링 아이콘을 클릭하면 상태 값 열이 주기적으로 업데이트되고 In-Sight 비전 시스템에서 오는 변경 내용을 모니터링할 수 있습니다. 이 경우 변수를 수정하려면 값 수정 열에 새 값을 입력한 다음 값 수정 활성화 아이콘을 클릭합니다.