# 제어 블록 비트

제어 비트 블록은 PLC/MC가 시작할 수 있는 모든 행동의 비트 형태 신호를 모두 정의합니다. 제어 비트 블록은 80비트이며, In-Sight Vision Suite의 산업용 이더넷 구성 창에 있는 설정 탭의 폴 간격(ms) 속성으로 사용자가 지정한 속도로 SLMP 스캐너가 비트 상태 변경 내역을 읽습니다. 일부 비트는 예약되어 있습니다.

제어 블록 비트의 사용 및 예약은 다음 표에 요약되어 있습니다.

참고: 신호에 대한 자세한 설명은 산업용 통신 신호 항목을 참조하십시오.

바이트 | 비트 7 | 비트 6 | 비트 5 | 비트 4 | 비트 3 | 비트 2 | 비트 1 | 비트 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0 | 오프라인설정 | 예약됨 | 명령 실행 | 검사 결과 확인 | 버퍼 결과 활성화 | 트리거 | 트리거 활성화
1 | 예약됨
2 | 예약됨 | 노출 삭제 완료 | 오류 지우기 | 문자열 명령 시작 | 사용자 데이터 설정
3 | 외부 이벤트 7 | 외부 이벤트 6 | 외부 이벤트 5 | 외부 이벤트 4 | 외부 이벤트 3 | 외부 이벤트 2 | 외부 이벤트 1 | 외부 이벤트 0