# 밝기

밝기 도구를 사용하면 정의된 영역에서 픽셀의 평균 회색조 값(밝기)에 따라 형상이 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.

밝기 도구는 정상 부품의 형상이 불량 부품보다 훨씬 어둡거나 밝은 경우에 유용합니다. 형상의 밝기가 증가하거나 감소하는 것은 부품이 있는지 없는지를 나타내는 좋은 지표입니다. 예를 들어 영역 내의 밝기를 측정하여 밝은 색상의 병 뚜껑이 있는지 여부를 신속하게 확인할 수 있습니다.

작업에 밝기 도구를 추가하려면

1. 검사 도구 팔레트를 열고 있음/없음 도구 그룹을 확장한 후 밝기 도구를 선택합니다.

2. 대화 상자에서 촬상 표시 화면 상의 상자 크기를 조정하고 상자를 재배치해 영역을 정의합니다. 오른쪽의 검색 도형 드롭다운을 사용하여 상자 모양을 변경할 수 있습니다. 사용 가능한 도형은 직사각형, 원, 고리, 다각형입니다.

3. 모델 영역에 하위 영역을 추가하고 촬상 표시 화면에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭하여 나타나는 드롭다운 메뉴에서 하위 영역 > 도형 추가를 선택함으로써 관련이 없거나 혼란스러운 형상을 마스크로 지울 수도 있습니다. 기본적으로 하위 영역이 모델 영역에 추가되지만 촬상 화면에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 하위 영역 작업 > 빼기를 선택하여 하위 영역을 빼는 것으로 변경할 수 있습니다.

4. 확인을 클릭합니다.

범위 제한을 조정하려면

일반/반전 전환을 이용해 도구의 결과가 생성되는 방식을 변경합니다. 일반으로 설정하면 밝기 값이 정의된 최소 값과 최대 값 사이에 속하는 경우 도구가 통과 결과를 생성합니다. 반전으로 설정하면 밝기 값이 정의된 최소값과 최대값 바깥에 있을 경우 도구가 합격 결과를 생성합니다.

슬라이더를 사용하거나 슬라이더 아래의 상자에 수치를 입력해 최소 밝기 및 최대 밝기 값을 변경합니다. 마우스 커서를 촬상 표시 화면의 한 점에 가져가면 촬상 표시 화면의 오른쪽 아래에 대략적 픽셀 값이 표시되어 최적의 회색조 값을 결정하는 데 도움이 됩니다. 괄호에는 픽셀의 좌표가 들어가며 = 기호 후에 픽셀의 회색조 값이 표시됩니다.

자동으로 계산된 최소 및 최대 회색조 값을 사용하려면 최소/최대 설정을 클릭합니다. 도구를 추가하거나 최소/최대 설정 버튼을 클릭할 때 자동으로 계산되는 최소값과 최대값은 정의된 영역 내의 평균 회색조 값보다 10% 작고 큽니다.