# 통신

통신 응용 프로그램 단계에서는 연결 및 파일 쓰기 설정을 구성할 수 있습니다.

다음 설정은 통신 응용 프로그램 단계에서 제공됩니다.

- FTP 서버 설정을 사용하면 장치를 FTP 서버에 연결할 수 있습니다.
- 이미지 쓰기 설정을 사용하면 이미지를 파일에 쓰기 위한 조건 및 속성을 정의할 수 있습니다.
- 파일 쓰기 설정을 사용하면 작업 보고서를 파일에 쓰기 위한 조건 및 속성을 정의할 수 있습니다.
- TCP/IP 쓰기 설정을 사용하면 TCP/IP연결을 통해 파일을 쓰기 위한 조건 및 속성을 정의할 수 있습니다.
- 산업용 이더넷 설정을 사용하면 EtherNet/IP, PROFINET, SLMP를 통한 입력 및 출력 스트림을 설정할 수 있습니다.

FTP 서버 설정 구성:

설정 | 설명
--- | ---
서버 | 장치를 연결하려는 서버의 FTP 주소를 입력합니다.
사용자 이름 | FTP 서버의 유효한 사용자 이름을 입력합니다.
암호 | 지정된 사용자 이름의 암호를 입력합니다.

이미지 쓰기 설정 구성:

설정 | 설명
--- | ---
활성화 | 이미지 쓰기를 활성화하거나 비활성화합니다. 전환 옆의 링크 아이콘을 사용하여 부울 도구 특성을 연결할 수도 있으며, 이렇게 하면 이미지 쓰기가 해당 도구 특성 값에 따라 달라집니다.
스토리지 | 장치가 이미지를 쓸 스토리지 드라이브를 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. 로컬 장치 FTP 서버
파일 경로 | 선택한 스토리지 드라이브에 이미지 쓰기를 위한 파일 경로를 정의합니다.
파일명 | 이미지를 쓸 때 장치에서 사용할 파일 이름을 정의합니다.
파일 유형 | 이미지를 작성할 때 장치에서 사용할 파일 유형을 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. BMP JPEG
최대 추가 값 | 장치가 각 이미지의 파일 이름에 추가하는 접미사의 최대값을 정의합니다.
오버레이 그래픽 | 오버레이 그래픽을 사용하도록 설정하면 비전 시스템는 이미지와 그래픽이 포함된 SVG 파일을 저장합니다. 브라우저에서 SVG 파일을 열면 오버레이 그래픽이 있는 이미지를 볼 수 있습니다.

파일 쓰기 설정 구성:

설정 | 설명
--- | ---
활성화 | 파일 쓰기를 활성화하거나 비활성화합니다. 전환 옆의 링크 아이콘을 사용하여 부울 도구 특성을 연결할 수도 있으며, 이렇게 하면 파일 쓰기가 해당 도구 특성 값에 따라 달라집니다.
스토리지 | 장치가 파일을 쓸 스토리지 드라이브를 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. 로컬 장치 FTP 서버
파일 경로 | 선택한 스토리지 드라이브에 파일 쓰기를 위한 파일 경로를 정의합니다.
파일명 | 장치가 파일을 쓸 때 사용할 파일 이름을 정의하십시오.
파일 유형 | 장치가 파일을 쓸 때 사용할 파일 형식을 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. TXT HTML XML CSV
타임스탬프 추가 | 파일마다 타임스탬프 추가를 활성화하거나 비활성화합니다.
타임스탬프 형식 | YY, MM, DD를 선호도에 따라 조합한 타임스탬프 형식을 정의합니다.
파일명 미리보기 | 파일명 및 타임스탬프 설정에 따라 파일 이름의 미리보기를 표시합니다.
쓰기 유형 | 동일한 이름의 파일이 이미 있을 때 수행할 작업을 정의합니다. 겹쳐쓰기 - 파일의 이전 내용을 새 내용으로 바꿉니다. 추가 - 파일의 이전 내용 다음에 새 내용을 추가합니다.
파일 내용 | 형식 문자열...을 클릭하면 파일 내용을 구성할 수 있는 대화 상자가 화면 중앙에 표시됩니다.
설정 | 설명
--- | ---
시작/종료 | 선행 텍스트: 파일의 시작 부분에 포함할 텍스트 문자열을 입력합니다. 후행 텍스트: 파일 끝에 포함할 텍스트 문자열을 입력합니다. 종료자: 파일이 사용하는 종료자를 정의합니다. 캐리지 리턴(CR) 줄 바꿈(LF) CR+LF
구분자 사용 | 구분자 사용: 파일에서 구분자를 활성화하거나 비활성화합니다. 활성화되면 라디오 단추를 사용하여 다음 구분자 유형 중 하나를 선택합니다. 표준: 쉼표 공백 탭 세미콜론 밑줄 기타
인수 | 도구 속성 보고서를 인수에 추가하면 파일에도 포함됩니다. 추가를 클릭하거나 A를 눌러 도구 속성 드롭다운을 열고 연결하고자 하는 도구 속성을 선택합니다. 인수 목록에서 도구 속성을 제거하려면 도구 속성을 선택하고 삭제를 클릭합니다. 인수 목록에서 도구 속성의 순서를 변경하려면 도구 속성을 선택하고 위로 또는 아래로를 클릭합니다.
출력 | 출력 텍스트 상자에는 설정을 따라 파일 내용 미리 보기가 표시됩니다.

TCP/IP 설정 쓰기 구성:

활성화 | 파일 쓰기를 활성화하거나 비활성화합니다. 전환 옆의 링크 아이콘을 사용하여 부울 도구 특성을 연결할 수도 있으며, 이렇게 하면 파일 쓰기가 해당 도구 특성 값에 따라 달라집니다.
호스트명 | 장치의 호스트 이름을 지정합니다.
포트 | 장치에서 사용할 포트 번호를 지정합니다.
시간 초과 | 장치가 유휴 상태에서 어느 정도 시간이 지나면 여연결을 종료할지 지정합니다.
패킷 유형 | 문자열 종료자에 따라 패킷 유형을 선택합니다. 문자열 CR+LF 문자열 CR(13) 문자열 LF(10) 문자열 Null 문자(0) 사용자 정의 종료자가 있는 문자열
사용자 정의 종료자 | 숫자 문자(0-255)로 된 사용자 지정 종료자를 정의합니다. 이 설정을 활성화하려면 패킷 유형 매개 변수를 사용자 지정 종료자 문자열로 설정합니다.
최대 패킷 크기 | 최대 패킷 크기를 정의합니다.
출력 문자열 | 형식 문자열...을 클릭하면 파일 내용을 구성할 수 있는 대화 상자가 화면 중앙에 표시됩니다.
설정 | 설명
--- | ---
시작/종료 | 선행 텍스트: 파일의 시작 부분에 포함할 텍스트 문자열을 입력합니다. 후행 텍스트: 파일 끝에 포함할 텍스트 문자열을 입력합니다. 종료자: 파일이 사용하는 종료자를 정의합니다. 캐리지 리턴(CR) 줄 바꿈(LF) CR+LF
구분자 사용 | 구분자 사용: 파일에서 구분자를 활성화하거나 비활성화합니다. 활성화되면 라디오 단추를 사용하여 다음 구분자 유형 중 하나를 선택합니다. 표준: 쉼표 공백 탭 세미콜론 밑줄 기타: 사용자 지정 구분자 정의
인수 | 도구 속성 보고서를 인수에 추가하면 파일에도 포함됩니다. 추가를 클릭하거나 A를 눌러 도구 속성 드롭다운을 열고 연결하고자 하는 도구 속성을 선택합니다. 인수 목록에서 도구 속성을 제거하려면 도구 속성을 선택하고 삭제를 클릭합니다. 인수 목록에서 도구 속성의 순서를 변경하려면 도구 속성을 선택하고 위로 또는 아래로를 클릭합니다.
출력 | 출력 텍스트 상자에는 설정을 따라 파일 내용 미리 보기가 표시됩니다.

산업용 이더넷 설정 구성:

설정 | 설명
--- | ---
바이트/워드 순서 | 함수가 읽은 바이트 및 워드의 비트 순서를 지정합니다.
0 = 빅 엔디안 | 가장 중요한 바이트를 먼저 저장하고 후속 바이트를 내림차순으로 저장합니다.
1 = 리틀 엔디안 | 중요도가 가장 낮은 바이트를 먼저 저장하고 후속 바이트를 오름차순으로 저장합니다.
2 = 16비트 워드 교환이 있는 빅 엔디안 | 빅 엔디안 바이트 스타일을 적용하고 더블 워드 유형에서는 워드 쌍의 순서를 바꿉니다. (16비트 워드)
3 = 16비트 워드 교환이 있는 리틀 엔디안 | 리틀 엔디안 바이트 스타일을 적용하고 더블 워드 유형에서는 워드 쌍의 순서를 바꿉니다. (16비트 워드)
100 = 기본값 | 기본 설정을 사용합니다.
대상 프로토콜 | 사용하려는 산업용 이더넷 프로토콜을 선택합니다. 없음 EtherNet/IP PROFINET SLMP
입력/출력 버퍼 내용 | 입력 및 출력 버퍼를 클릭하면 입력 및 출력 버퍼의 내용을 구성할 수 있는 대화 상자가 화면 중앙에 표시됩니다.
설정 | 설명
--- | ---
입력 버퍼 형식 | 도구 속성 보고서를 추가하면 입력 버퍼에도 포함합니다. 추가를 클릭하거나 A를 눌러 도구 속성 드롭다운을 열고 연결하고자 하는 도구 속성을 선택합니다. 목록에서 도구 속성을 제거하려면 도구 속성을 선택하고 삭제를 클릭합니다. 목록에서 도구 속성의 순서를 변경하려면 도구 속성을 선택하고 위로 또는 아래로를 클릭합니다. 추가된 모든 도구 속성에 대한 데이터 유형 설정을 재설정하려면 데이터 유형 재설정을 클릭합니다.
출력 버퍼 포맷 | 도구 속성 보고서를 추가하면 출력 버퍼에도 포함합니다. 추가를 클릭하거나 A를 눌러 도구 속성 드롭다운을 열고 연결하고자 하는 도구 속성을 선택합니다. 도구 속성을 추가한 다음에는 다음 도구 속성 설정을 변경할 수 있습니다. 이름 데이터 유형 요소 크기(바이트) 목록에서 도구 속성을 제거하려면 도구 속성을 선택하고 삭제를 클릭합니다. 목록에서 도구 속성의 순서를 변경하려면 도구 속성을 선택하고 위로 또는 아래로를 클릭합니다. 추가된 모든 도구 속성에 대한 데이터 유형 설정을 재설정하려면 데이터 유형 재설정을 클릭합니다.