# 입력/출력

입력/출력 응용 프로그램 단계에서는 비전 시스템의 입력 및 출력 회선 신호를 구성할 수 있습니다.

각 입력/출력 회선 구성은 데이터 회선 설정을 이용합니다. 표의 행을 선택하면 출력 회선에 대한 추가 설정이 오른쪽에 표시됩니다.

디바운스 시간(μs)은 장치가 모든 입력 회선에 대해 유효한 입력 신호의 인식을 지연시키는 시간(단위: 마이크로초)을 지정합니다. 트리거 회선에는 적용되지 않습니다.

오프라인인 경우 출력 전원 해제 확인란에 체크하면 비전 시스템이 오프회선이 되었을 때 출력에 전원이 공급되지 않습니다.

In-Sight 2800 비전 시스템에 대해 다음 입력 및 출력 회선을 구성할 수 있습니다.

- IN 0 - 고정 트리거 입력 회선
- IN 1 - 구성 가능 고정 입력 회선
- HSOUT 0 - 출력 회선
- HSOUT 1 - 구성 가능 고정 출력 회선
- IN 2/HSOUT 2 - 구성 가능 입력/출력 회선
- IN 3/HSOUT 3 - 구성 가능 입력/출력 회선
- 합격/불합격 LED - 합격/불합격 LED용 구성 가능 고정 출력 회선
- 오류 LED - 오류 LED용 구성 가능 고정 출력 회선

입력 회선을 구성하려면
참고:

IN 0은 고정 트리거 입력 회선이기 때문에 IN 0의 설정은 수정할 수 없습니다. 다음 입력 회선만 구성할 수 있습니다.

- IN 1
- IN 2/HSOUT 2
- IN 3/HSOUT 3

1. IN 2/HSOUT 2 또는 IN 3/HSOUT 3 회선을 입력 회선으로 사용하려면 구성 중인 회선의 방향 열에서 드롭다운을 열고 입력을 선택합니다.

2. 구성 중인 회선의 신호 유형 열에서 드롭다운을 열고 구성할 신호 유형을 선택합니다.

   신호 유형 | 설명
   --- | ---
   사용자 데이터 | 범용 입력 회선입니다. 도구 속성 연결을 사용하여 입력 신호를 도구의 어떠한 부울 값에도 연결할 수 있습니다. 예를 들어 작업에서 입력 회선을 사용하여 패턴 찾기 도구를 활성화하고자 하면 입력 회선을 사용자 데이터로 설정합니다. 이어서 패턴 찾기 도구의 고급 도구 설정 보기에서 활성화 옆의 도구 속성 연결 드롭다운을 열고 입력 범주에서 입력 회선을 선택합니다.
   이벤트 | 향후 사용을 위해 예약되어 있습니다.
   병렬 작업 로드 | 다른 입력 회선에서 작업 ID 신호 유형을 사용하여 작업을 로드하려면 병렬 작업 로드 신호 유형을 사용합니다. 병렬 작업 로드 입력 회선이 HIGH(1)이면 장치는 작업 ID 입력 회선에 의해 정의된 작업을 로드합니다.
   작업 ID | 병렬 작업 로드에 대해 다른 입력 회선이 설정된 경우 작업 ID 신호 유형을 사용합니다. 작업 ID 입력 회선은 LOW(0) 또는 HIGH(1)일 수 있으며 이진 행렬을 사용하여 작업 파일을 정의합니다. 다수의 작업 ID 입력 회선을 병렬 작업 로드 회선과 결합하여 로드할 수 있는 작업 수를 늘릴 수 있습니다.
   온라인 | 비전 시스템를 강제로 오프라인 또는 온라인(0 = 오프라인, 1 = 온라인)으로 하려면 온라인 신호 유형을 사용합니다. 온라인 신호 유형은 한 번에 하나의 입력 회선에서만 사용할 수 있습니다.

3. 테스트 또는 디버깅을 위해 강제 실행 열에 구성된 회선 설정을 재정의하여 입력 회선을 켜짐(1) 또는 꺼짐(0)으로 강제 설정할 수 있습니다.

   강제 실행 | 설명
   --- | ---
   없음 | 입력 회선은 구성된 회선 설정을 사용합니다.
   켜짐 | 입력 회선이 온라인(1)입니다.
   꺼짐 | 입력 회선이 오프라인(0)입니다.

출력 회선을 구성하려면

1. IN 2/HSOUT 2 또는 IN 3/HSOUT 3 회선을 출력 회선으로 사용하려면 방향 열에서 드롭다운을 열고 출력을 선택합니다.

2. 구성 중인 회선의 신호 유형 열에서 드롭다운을 열고 구성할 신호 유형을 선택합니다.

   신호 유형 | 설명
   --- | ---
   프로그래밍 | 출력 회선의 작업 결과 설정에 정의된 작업 결과를 전송합니다. 펄스 상태 또는 일정한 상태입니다.
   높음 | 출력을 HIGH(1)로 강제합니다.
   낮음 | 출력을 LOW(0)로 강제합니다.
   촬상 시작 | 비전 시스템 촬상이 시작되면 신호를 전송합니다. 항시 펄스 상태입니다.
   촬상 종료 | 비전 시스템 촬상이 종료되면 신호를 전송합니다. 항시 펄스 상태입니다.
   촬상 누락 | 이전 촬상의 촬상 종료 신호 이전에 촬상이 시작되는 경우 또는 새로운 촬상이 시작되었는데 사용 가능한 이미지 버퍼가 없는 경우 신호를 전송합니다. 항시 펄스 상태입니다.
   스트로브 | 신호의 상승 또는 낙하 가장자리를 사용하여 스트로브를 트리거합니다.
   작업 완료 | 작업이 완료되면 신호를 전송합니다. 항시 펄스 상태입니다.
   온라인 | 비전 시스템가 온라인이면 HIGH(1), 비전 시스템가 오프라인이면 LOW(0).
   작업 중 | 비전 시스템가 작업 실행 중이거나 사용자 입력에 응답 중일 때 HIGH(1), 비전 시스템가 유휴 상태일 때 LOW(0).
   작업 로드 성공 | 작업이 성공적으로 로드되면 신호를 전송합니다. 항시 펄스 상태입니다.
   작업 로드 실패 | 작업 로드가 실패하면 신호를 전송합니다. 항시 펄스 상태입니다.

3. 프로그래밍 신호 유형을 선택하면 작업 결과 설정이 활성화되어 작업 결과의 출력 회선으로부터 도구 속성 값을 보낼 수 있습니다.

   구성하는 회선의 작업 결과 열에서 드롭다운을 열고 출력 회선이 사용할 도구 속성을 선택합니다.

   셀 값은 수학 도구의 도구 속성이므로 수학 도구의 셀 값을 출력 회선에 더할 수 있습니다.

   참고: 합격/불합격 LED 및 오류 LED 회선은 부울 값이 있는 도구 속성만 작업 결과로 받아들일 수 있습니다.

4. 테스트 또는 디버깅을 위해 강제 실행 열에 구성된 회선 설정을 재정의하여 입력 회선을 켜짐(1) 또는 꺼짐(0)으로 강제 설정할 수 있습니다.

   강제 실행 | 설명
   --- | ---
   없음 | 입력 회선은 구성된 회선 설정을 사용합니다.
   켜짐 | 입력 회선이 온라인(1)입니다.
   꺼짐 | 입력 회선이 오프라인(0)입니다.

5. 화면의 오른쪽 데이터 회선 설정표의 옆에서 펄스 길이(ms) 매개 변수를 조정하여 선택한 회선의 펄스 길이를 변경합니다.

6. 출력 지연을 사용하도록 설정하려면 출력 지연 확인란을 확인하고 밀리초 단위로 지연을 정의합니다.

7. 합격/불합격 LED 회선을 구성하는 경우 세 가지 색상 LED 드롭다운을 열고 다음 옵션 중 하나를 선택하여 LED가 사용하는 색상을 변경할 수도 있습니다.

   - 꺼짐/녹색
   - 꺼짐/적색
   - 적색/녹색