# 이미지

Easy Builder의 이미지 응용 프로그램 단계에서는 이미지 소스를 정의하고 장치 조명을 최적화할 수 있습니다.

# 이미지 설정

섹션 | 도구 | 작업
--- | --- | ---
소스 | 카메라 | In-Sight Vision system에서의 직접 피드를 기반으로 작업을 만들려면 소스에서 카메라를 선택합니다.
이미지 폴더 | 하드 드라이브에 저장된 이미지 집합을 기반으로 작업을 만들려면 소스에서 이미지 폴더를 클릭합니다.
조명 | 최적화 | 현재 조명 설정에 따라 노출을 자동으로 설정하려면 최적화를 클릭합니다. 기본적으로 노출 조정이 없습니다.
노출(ms) | 조명 강도를 높이거나 줄이려면 노출 슬라이더를 사용하거나 슬라이더 아래에 값을 입력합니다.
조명 색상 | 조명 색상을 정의하려면 조명 색상 드롭다운 메뉴에서 색상(흰색, 적색, 녹색, 청색)을 선택합니다. 참고: 조명 색상 도구는 비전 시스템에 미니 토치가 연결된 경우에만 나타납니다.
초점 | 최적화 | 현재 조명 설정에 따라 렌즈에 자동 초점을 맞추려면 최적화를 클릭합니다. 기본적으로 초점 조정이 없습니다.
초점 위치 | 초점 거리를 정의하려면 초점 위치 슬라이더를 사용하거나 슬라이더 아래에 값을 입력합니다.

## 고급 촬상 설정

고급 촬상 설정을 사용하면 이미지 촬상에 대한 다음 설정을 조정할 수 있습니다. 고급 촬상 설정을 보려면 이미지 설정 창의 오른쪽에 있는 톱니바퀴 버튼을 클릭합니다. 고급 촬상 설정은 카메라 모드에서만 사용할 수 있습니다.

고급 촬상 설정 모드가 화면 오른쪽에 표시되면 이미지 창 상단에 작업 표시줄이 표시됩니다.

아이콘 | 작업
--- | ---
| 마지막 작업을 실행 취소하려면 실행 취소를 클릭합니다.
| 마지막 작업을 다시 실행하려면 다시 실행을 클릭합니다.
| 장치에 처음 연결했을 때 사용 중 속성 값으로 재설정하려면 설정 재설정을 클릭합니다.
| 촬상 설정을 기본 값으로 재설정하려면 촬상 재설정을 클릭합니다.
| 현재 효과가 없는 설정을 표시하거나 보이지 않게 하려면 효과 없는 설정 표시/숨기기를 클릭합니다.
| 이미지의 소스를 카메라로 설정하려면 카메라 모드를 클릭합니다.
| 이미지 소스를 이미지 폴더로 설정하려면 이미지 폴더 모드를 클릭합니다.

트리거링, 이미지 형성, 보정을 위해 구성을 더 조정하려면 현재 작업 촬상 설정의 도구를 사용합니다.

섹션 | 도구 | 기능 | 값
--- | --- | --- | ---
트리거 | 트리거 유형 | 이미지 촬상을 시작하는 트리거 신호 유형을 정의합니다. | 단일
자체
트리거 간격(ms) (자체 트리거 유형 모드에서 표시됨) | 간격 트리거 유형을 선택한 경우 촬상 간의 시간을 밀리초 단위로 정의합니다. | [0, 10,000]
디바운스(ms) (단일 트리거 유형 모드에서 표시됨) | 촬상을 트리거하기 위해 카메라 트리거가 지속되어야 하는 시간을 밀리초 단위로 정의합니다. | [0, 65,535]
지연(ms) (단일 트리거 유형 모드에서 표시됨) | 이미지를 촬상할 트리거가 수신되는 시점과 비전 시스템가 이미지 촬상을 시작하는 시점 사이의 지연을 정의합니다. | [0, 10,000]
일반 | 노출(ms) | 노출 시간을 정의합니다. 비전 시스템가 이미지 촬상 트리거 신호를 받으면 지정된 시간 동안 조명이 이미지 센서 어레이에 통합됩니다. | [0, 1,000]
게인 | 아날로그-디지털 변환 앞 단계에서의 증폭 단계 게인을 정의합니다. | [0, 255]
자동 노출 | 현재 조명 설정에 따라 노출을 자동으로 설정하는 단일 버튼입니다. |
조명 | 모드 | 조명 장치를 정의합니다. | 통합 조명
비활성
강도 | 조명 LED 뱅크의 강도를 백분율로 지정합니다. | [0, 100]
뱅크 활성화 | 그래픽의 각 뱅크 내의 확인란을 체크하거나 체크하지 않음으르써 각 뱅크를 활성화/비활성화합니다. 참고: 뱅크 그래픽은 비전 시스템에 부착된 조명 하드웨어에 따라 다를 수 있습니다. |
조명 색상 | 조명 색상을 정의합니다. 참고: 조명 색상 도구는 비전 시스템에 미니 토치가 연결된 경우에만 나타납니다. | 흰색
적색
녹색
청색
초점 참고: 초점 옵션은 액체 렌즈가 비전 시스템에 부착된 경우에만 표시됩니다. | 초점 거리(mm) | 밀리미터 단위의 초점 거리. | [65, 4,043]
자동 초점 | 현재 설정에 따라 초점 위치를 자동으로 설정하는 단일 버튼. |

소스 및 조명 설정 보기로 돌아가려면 이미지 창의 오른쪽 상단 모서리에 있는 톱니바퀴 버튼을 다시 클릭합니다.