# Send Manual Trigger

기본 모드 명령을 통해 스프레드시트에서 지정된 이벤트를 트리거합니다.

참고:

In-Sight 비전 시스템가 기본 모드 명령을 통해 PLC/모션 컨트롤러에서의 촬상 트리거를 수락하도록 구성된 경우 Set Event and Wait 함수를 사용하고 이벤트 코드를 8(SW8)로 설정해야 합니다.

이렇게 하면 비전 시스템가 촬상 및 검사가 모두 완료되기를 기다려 PLC/모션 컨트롤러에 "완료" 응답을 보내고 이전의 검사 결과가 PLC/모션 컨트롤러로 전송되지 않습니다. 비전 시스템로부터의 "완료" 응답은 검사 결과에 읽기 요청을 보내는 조건부 PLC 논리를 만드는 데도 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Set Event and Wait를 참조하십시오.

PLC/모션 컨트롤러에서 촬상을 트리거하는 데 SetEvent 함수를 사용하는 경우 이는 검사 결과는 읽지 않는 경우에만 사용해야 합니다. 그렇지 않으면, 비전 시스템이 이미지 촬상 즉시 검사가 완료되기 전에 응답을 보내므로 촬상 및 검사가 동기화되지 않습니다.

## Send Manual Trigger 입력

없음.

## Send Manual Trigger 출력

상태 코드 | 설명
--- | ---
1 | 명령이 성공적으로 실행되었습니다.
0 | 인식할 수 없는 명령.
-2 | 명령을 실행할 수 없습니다.
-6 | 사용자에게 명령을 실행할 모든 권한이 없습니다.

## Send Manual Trigger 예

수동 트리거 보내기 기능은 Easy Builder에서 이벤트를 트리거하기 위해 기본 모드 명령인 MT를 이용합니다.

Send Manual Trigger는 Set Event에서 8의 인수를 사용하는 것과 기능적으로 동일합니다.