# 대비

대비 도구를 사용하면 정의된 영역에서 픽셀의 대비 값에 따라 형상의 존재 여부 또는 밝은 픽셀의 평균 회색조 값과 어두운 픽셀의 평균 회색조 간의 차이를 파악할 수 있습니다.

대비 도구는 불량 부품에 비해 정상 부품의 형상에 매우 두드러지는 빛이나 어두운 영역이 있는 경우에 유용합니다. 예를 들어, 흰색 레이블에서 어둡게 인쇄된 부분이 있는지 확인할 수 있습니다.

작업에 대비 도구를 추가하려면

1. 검사 도구 팔레트를 열고 있음/없음 도구 그룹을 확장한 후 대비 도구를 선택합니다.

2. 표시되는 대화 상자에서 촬상 표시 화면 상의 상자 크기를 조정하고 상자를 재배치해 영역을 정의합니다. 오른쪽의 검색 도형 드롭다운을 사용하여 상자 모양을 변경할 수 있습니다. 사용 가능한 도형은 직사각형, 원, 고리, 다각형입니다.

3. 모델 영역에 하위 영역을 추가하고 촬상 표시 화면에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭하여 나타나는 드롭다운 메뉴에서 하위 영역 > 도형 추가를 선택함으로써 관련이 없거나 혼란스러운 형상을 마스크로 지울 수도 있습니다. 기본적으로 하위 영역이 모델 영역에 추가되지만 촬상 화면에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 하위 영역 작업 > 빼기를 선택하여 하위 영역을 빼는 것으로 변경할 수 있습니다.

4. 확인을 클릭합니다.

범위 제한을 조정하려면

일반/반전 전환을 이용해 도구의 결과가 생성되는 방식을 변경합니다. 일반으로 설정하면 대비 값이 정의된 최소값과 최대값 사이에 속할 경우 도구가 합격 결과를 생성합니다. 반전으로 설정하면 대비 값이 정의된 최소값과 최대값 바깥에 있을 경우 도구가 합격 결과를 생성합니다.

슬라이더를 사용하거나 슬라이더 아래의 상자에 수치를 입력해 최소 대비 및 최대 대비 값을 변경합니다.

자동으로 계산된 최소 대비 및 최대 대비 값을 사용하려면 최소/최대 설정을 클릭합니다. 도구를 추가하거나 최소/최대 설정 버튼을 클릭할 때 자동으로 계산되는 최소값과 최대값은 정의된 영역 내의 현재 대비 값보다 10% 작고 큽니다.