# 영사 슬라이드 설정

참고: 이 메뉴는 스프레드시트 편집기 가 열려 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

영사 슬라이드 설정 대화 상자를 통해 작업이 온라인일 때 웹 페이지를 통한 녹화 촬상으로 HMI 영사 슬라이드 사용자 입력을 채우는 방법을 구성할 수 있으며, 감지된 촬상이 HMI 영사 슬라이드에서 합격 또는 불합격인지를 검사하는 데 이용되는 스프레드시트 셀을 지정할 수도 있습니다.

다음과 같이 설정을 구성합니다.

1. 메뉴 모음의 설정 > 필름스트립 설정을 클릭하여 대화 상자를 엽니다.

   참고: 이 메뉴는 스프레드시트 편집기 가 열려 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
2. 큐 옵션을 설정하여 작업이 온라인일 때 HMI 영사 슬라이드에 기록되는 촬상 유형을 구성합니다. 사용 가능한 설정은 다음과 같습니다.
   - 사용하지 않음: 촬상이 HMI 영사 슬라이드에 기록되지 않습니다.
   - 합격 결과: HMI 영사 슬라이드에는 구성된 작업에서 합격으로 감지되는 촬상만 기록됩니다.
   - 불합격 결과: HMI 영사 슬라이드에는 구성된 작업에서 불합격으로 감지되는 촬상만 기록됩니다.
   - 합격 및 불합격 결과: HMI 영사 슬라이드에는 검사 결과에 관계없이 모든 촬상이 기록합니다. 이 방식이 기본 설정입니다.

3. 촬상 결과가 합격인지 실패인지 확인하는 데 사용되는 셀 조사 옵션을 구성합니다. 선택한 셀은 비어 있을 수 없으며 입력 셀일 수 없습니다. 잘못된 셀을 선택하면 잘못된 선택을 알리는 경고 대화 상자가 나타납니다.

   확인을 클릭하면 영사 슬라이드 설정 대화 상자에서 오류 해결에 대한 추가 정보와 도구 설명이 표시됩니다.

   유효한 셀을 선택하면 Inspection Result로 이름이 바뀌어 게시되며 태그 창에 해당 태그와 함께 나열됩니다.

   팁: HMI 영사 슬라이드에서 촬상을 모두(합격 및 불합격) 표시하려면 스프레드시트에서 1이 포함된 셀을 선택하면 됩니다. 대화 상자는 이를 참인 상수로 간주하며 따라서 모든 촬상을 표시합니다.