# 영사 슬라이드 윈도우 구성요소

영사 슬라이드는 다음 부분으로 구성됩니다.

항목 | 이름 | 설명
1 | 프레임 | 녹화된 프레임으로 다음으로 구성. 이미지 이미지 이름 시퀀스 번호 프레임 이름의 기본값은 이미지입니다. 프레임의 시퀀스 번호는 카운터에 의해 정의됩니다. 프레임을 두 번 클릭하면 프레임이 재생됩니다. 프레임 이름 위로 마우스를 가져가면 프레임 파일의 위치와 녹화 날짜 및 시간이 표시됩니다. 프레임 주위에 두 가지 윤곽선을 볼 수 있습니다. 파란색 윤곽선: 선택 마커로 사용자가 선택한 프레임(들)을 나타냅니다. 노란색 윤곽선: 재생 위치 마커로 영사 슬라이드에서 마지막으로 재생된 프레임을 나타냅니다.
2 | 폴더 | 프레임이 저장되는 폴더의 위치 또는 프레임을 로드할 위치를 선택할 수 있는 폴더 탐색 대화 상자를 엽니다. 폴더를 선택하지 않으면 In-Sight Easy Builder는 기본적으로 다음 디렉터리에 녹화된 프레임을 저장합니다. <C>:\Documents\In-Sight Vision Suite\In-Sight\Filmstrip
3 | 프레임 이름 | 프레임 이름을 지정합니다. 기본값은 이미지입니다. 새 프레임 이름을 설정하려면 상자에 새 이름을 입력합니다.
4 | 카운터 | 프레임의 시퀀스 번호를 지정합니다. 영사 슬라이드는 녹화되거나 로드된 프레임을 세어 이 필드를 자동으로 채웁니다. 녹화될 때마다 값이 1씩 증가합니다. 새 번호를 입력하거나 스테퍼 단추를 사용하여 늘리거나 줄여서 이 값을 덮어쓸 수 있습니다. 번호는 0부터 시작하여 9999까지 계속됩니다. 카운터가 9999에 도달하면 다시 0부터 시작됩니다. 값을 덮어쓰면 그 수에서부터 계수가 시작됩니다. 예를 들어, 상자에 50을 입력하면 다음 녹화된 프레임은 시퀀스 번호가 50이 되고 카운터 값은 51로 증가합니다.
5 | 파일 형식 | 녹화된 프레임의 이미지 파일 형식을 표시합니다. 이미지 파일을 저장은 .bmp 또는 .jpg 파일 형식 중에서 선택할 수 있습니다. 기본 파일 형식은 .bmp 이다.
6 | 녹화 | 이 기능으로 새 이미지를 녹화할 수 있습니다. 녹화 모드가 켜져 있으면 단추가 깜박여서 녹화 기능이 이미지 촬상 준비가 되었음을 표시합니다. 단추를 다시 클릭하면 녹화 모드가 꺼집니다.
7 | 지연(단위: 밀리초) | 지연 시간을 표시합니다. 즉, 두 개의 프레임 사이 시간입니다. 기본값은 200밀리초입니다. 최소값은 0밀리초이며, 이는 재생 중에 이미지 사이에 지연이 없음을 의미합니다. 최대값은 60초(60,000밀리초)입니다.
8 | 첫 프레임 재생 | 클릭하면 첫 프레임부터 시작하여 모든 프레임을 재생합니다.
9 | 다음 프레임 재생 | 클릭하면 현재 선택되어 있거나 재생되는 프레임에서 시작하여 모든 프레임을 재생합니다.
10 | 반복 재생 | 클릭하면 반복 재생을 활성화합니다. 이이서 다음 프레임 재생 단추를 클릭하면 해당 프레임이 반복 재생됩니다. 영사 슬라이드의 마지막 프레임까지 도달하면 자동으로 첫 프레임에서 다시 재생됩니다. 정지 버튼을 클릭하면 반복 재생이 종료됩니다.
11 | 중지 | 영사 슬라이드의 재생을 중지합니다.
12 | 첫 번째 재생 | 영사 슬라이드의 첫 번째 프레임을 표시합니다.
13 | 이전 재생 | 현재 프레임의 앞 프레임을 표시합니다.
14 | 다음 재생 | 현재 프레임의 다음 프레임을 표시합니다.
15 | 마지막 재생 | 영사 슬라이드의 마지막 프레임을 표시합니다.