# 응용프로그램 확인하기

작업이 구성되면 작업이 In-Sight 비전 시스템에서 실행되는 동안 TIA 포털에서 온라인 활성화 및 온라인 통신 활성화 비트는 참의 값을 가져야 합니다.

비전 시스템를 트리거하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 트리거 활성화 비트를 설정합니다. 이렇게 하려면 값 수정 열에서 이 비트를 참으로 설정한 다음 선택한 모든 값을 지금 모두 수정 아이콘을 클릭합니다. 이제 트리거 준비 비트가 참이 되어 카메라가 트리거될 준비가 되었음을 나타낼 것입니다.

2. 트리거에 상승 에지를 주어 카메라를 트리거합니다. "상승 에지"는 (값 수정 행에서 참으로 설정하고 선택한 모든 값을 지금 모두 수정 아이콘을 클릭하여) 비트를 먼저 참으로 설정했다가 다시 거짓으로 설정하는 것을 말합니다.

   비트가 참으로 설정되면 트리거 확인 및 노출 완료 비트도 참으로 변경되어 트리거가 완료되었음을 나타냅니다. 카메라가 트리거될 때마다 촬상 ID 값은 증가합니다.

   마찬가지로 트리거 가 거짓으로 다시 설정되면 트리거 확인 비트도 다시 거짓으로 변경됩니다.

3. In-Sight Easy Builder에서 작업의 웹 페이지를 확인합니다 . 새로 획득한 이미지가 나타나야 합니다.