# InspectEdgeForDefect

InspectEdgeForDefect 함수는 InspectEdge 함수가 반환한 가장자리 또는 가장자리 쌍에 대해 고급 가장자리 분석을 수행하기 위한 가장자리 모델을 구축하는 데 사용됩니다. 이 데이터는 발견된 가장자리 또는 가장자리 쌍을 비교할 기준이 되는 최적 맞춤 선을 구성하는 데 이용되어 선 맞춤에서의 거리 등 결함 및 갭을 감지하는 데 이용됩니다.

## InspectEdgeForDefect 개요

함수를 스프레드시트에 삽입한 후, InspectEdge 함수의 Inspect 데이터 구조 출력을 참조해야 합니다. InspectEdge 함수에 대한 참조가 설정되면, InspectEdgeForDefect 함수의 매개 변수를 구성함으로써 가장자리 모델이 만들어집니다. 가장자리 모델에는 다음의 정의가 포함됩니다.

- 선 맞춤의 유형 - 직선 또는 원형.
- 가장자리의 유형 - 단일 가장자리 또는 가장자리 쌍.
- 가장자리 전환 유형 - 검은색에서 흰색 또는 흰색에서 검은색.
- 원하지 않는 가장자리를 걸러내는 데 사용할 가장자리 점수 산정 기준.
- 선 맞춤에서 원하지 않는 가장자리를 걸러내는 데 사용할 선 맞춤 기준.
- 발생할 결함 및/또는 갭에 대한 허용 오차.

가장자리 모델이 설정되면, 이 함수는 가장자리 모델과 가장자리 후보를 비교하고 모델로부터의 편차를 보고합니다.

예 - 합격 직선 맞춤 가장자리

예 - 불합격 직선 맞춤 가장자리

예 - 불합격 원형 선 맞춤 가장자리

## InspectEdgeForDefect 입력

매개 변수 | 설명
InspectEdge | InspectEdge 함수에서 반환되는 유효한 Inspect 데이터 구조를 포함하는 스프레드시트 셀에 대한 참조를 지정합니다.
선 맞춤 | 감지된 가장자리에서 구성할 선 맟춤 유형을 지정합니다.
1 = 직선 맞춤 | 함수가 감지된 가장자리에서 직선 선 맞춤을 만듭니다.
2 = 원형 선 맞춤 | 함수가 감지된 가장자리에서 원형 선 맞춤을 만듭니다.
3 = 자동 맞춤(기본값) | 이 함수는 참조된 영역을 기반으로 직선 또는 원형 맞춤을 자동으로 만듭니다.
가장자리 쌍 검사 | 함수가 가장자리 쌍을 감지할지 여부를 지정합니다. 검출된 가장자리 쌍은 이미지 내에 그래픽적으로 레이블이 지정되며, 첫 번째 가장자리는 0이고 두 번째 가장자리는 1입니다.
0 = 꺼짐(기본값) | 함수가 가장자리 쌍을 감지하지 않습니다.
1 = 켜짐 | 함수가 가장자리 점수 산정 매개 변수에 따라 가장자리 쌍을 발견하려고 시도합니다.
가장자리 찾기 방향 | 함수가 가장자리를 감지하려고 시도하는 방향을 지정합니다. 진한 녹색 화살표가 추가되어 가장자리가 감지되는 방향을 그래픽으로 설명합니다. 맞춤 선은 이미지 내에서 그래픽으로 레이블이 지정되며, 첫 번째 맞춤 선은 0으로 표시되고 두 번째 맞춤 선은 1로 표시됩니다. 참고: 참조된 InspectEdge 함수의 관심 영역(ROI)이 곡선으로 구부러지면 검사는 곡선의 중심을 기준으로 합니다. 가장자리 방향 찾기 매개 변수가 왼쪽에서 오른쪽으로 설정되면 곡선의 중심 쪽으로 다가가며 검사하고 오른쪽에서 왼쪽으로 설정되면 곡선의 중심에서 멀어지면서 검사합니다.
0 = 왼쪽에서 오른쪽(기본값) | 함수가 ROI 왼쪽에서 오른쪽으로 가장자리를 감지하려고 시도합니다. 예
1 = 오른쪽에서 왼쪽 | 함수가 ROI 오른쪽에서 왼쪽으로 가장자리를 감지하려고 시도합니다. 예
3 = 중심에서 외부로 | 이 함수는 ROI의 중심에서 ROI의 상한과 하한까지 가장자리를 감지하려고 시도합니다(발견된 가장자리의 순서는 ROI에서 "X" 화살표의 반대 방향입니다). 예 참고: 이 선택을 활성화하려면 가장자리 쌍 검사 매개 변수가 켜져 있어야 합니다.
2 = 외부에서 내부로 | 함수가 ROI의 상한과 하한에서 ROI의 중심 방향으로 가장자리를 감지하려고 시도합니다(발견된 가장자리의 순서는 ROI에서 "X" 화살표의 반대 방향입니다). 예 참고: 이 선택을 활성화하려면 가장자리 쌍 검사 매개 변수가 켜져 있어야 합니다.
가장자리: 최초 | 감지할 첫 번째 가장자리 대비 전환을 가장자리 방향 찾기 매개 변수에서 결정한 대로 지정합니다.
1 = 검은색에서 흰색 | 가장자리는 검은색 픽셀에서 흰색 픽셀로 전환됩니다.
2 = 흰색에서 검은색(기본값) | 가장자리는 흰색 픽셀에서 검은색 픽셀로 전환됩니다.
3 = | 가장자리는 검은색-흰색 또는 흰색-검은색에서 전환될 수 있으며 함수가 적절한 전환을 결정합니다. 전환을 지정하면 함수의 성능이 향상됩니다.
가장자리: 두 번째 | 감지할 두 번째 가장자리 대비 전환을 가장자리 방향 찾기 매개 변수에서 결정한 대로 지정합니다. 참고: 이 선택을 활성화하려면 가장자리 쌍 검사 매개 변수가 켜져 있어야 합니다.
1 = 검은색에서 흰색(기본값) | 가장자리는 검은색 픽셀에서 흰색 픽셀로 전환됩니다.
2 = 화이트-투-블랙 | 가장자리는 흰색 픽셀에서 검은색 픽셀로 전환됩니다.
3 = 둘 중 하나 | 가장자리는 검은색-흰색 또는 흰색-검은색에서 전환될 수 있으며 함수가 적절한 전환을 결정합니다. 전환을 지정하면 함수의 성능이 향상됩니다.
가장자리 점수 산정 | 가장자리가 설정 기준을 충족하는지 여부를 결정하는 데 사용할 가장자리 점수 계산 모드를 지정합니다.
점수 임계값 | 점수 임계값(1 - 100, 기본값 = 10)을 지정하여 이 값보다 점수가 낮은 가장자리를 필터링합니다.
가장자리 규칙 | 점수를 계산할 때 가장 중요한 가장자리 유형을 지정합니다.
1 = 최초 | 처음으로 감지된 가장자리가 최우선 고려 대상이 됩니다.
2 = 최강 | 대비 전환이 가장 강력한 가장자리가 최우선 고려 대상이 됩니다.
3 = 최초 최강(기본값) | 가장 강력한 전환으로 처음 감지된 가장자리가 최우선 고려 대상이 됩니다.
4 = 가장자리 쌍 크기 | 쌍 크기 매개 변수에 가장 가까운 크기로 감지된 가장자리 쌍이 최우선 고려 대상이 됩니다.
5 = 최초 가장자리 쌍 | 쌍 크기 매개 변수에 가장 가까운 크기로 감지된 첫 번째 가장자리 쌍이 최우선 고려 대상이 됩니다.
6 = 최강 가장자리 쌍 크기 | 전환이 가장 강하고 쌍 크기 매개 변수에 가장 가까운 크기로 감지된 가장자리 쌍이 최우선 고려 대상이 됩니다.
7 최초 최강 가장자리 쌍 크기 | 전환이 가장 강하고 쌍 크기 매개 변수에 가장 가까운 크기를 가진 첫 번째 가장자리 쌍이 최우선 고려 대상이 됩니다.
대비 상한 | 가장자리 대비 전환(2 - 255, 기본값 = 255)의 상한을 가장자리로 간주하도록 지정합니다. 이 값보다 큰 가장자리 대비 전환이 있는 가장자리는 동일한 최고 점수를 갖습니다. 참고: 가장자리 규칙을 활성화하려면 이 매개 변수는 최강, 최초 최강, 최강 가장자리 쌍 크기, 최초 최강 가장자리 쌍 크기 중 하나로 설정해야 합니다.
쌍 크기 | 가장 높은 점수가 달성되는 가장자리 쌍 크기를 지정 합니다(유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 1 - 3배이며 기본값 = 5입니다). 이 매개 변수를 활성화하면 이 값보다 크거나 낮게 감지된 가장자리 쌍은 이 값에 비례하여 점수가 계산됩니다. 예를 들어 쌍 크기가 10으로 설정되어 있는데, 두 개의 가장자리 쌍 후보가 감지되었으며 하나는 값이 8이고 다른 하나는 14인 경우, 값이 8인 가장자리 쌍이 한계에 제한에 더 가깝기 때문에 선택됩니다. 참고: 이 매개 변수를 활성화하려면 가장자리 쌍 검사 매개 변수를 켜고 가장자리 규칙 매개 변수는 가장자리 쌍 크기, 최초 가장자리 쌍 크기, 최강 가장자리 쌍 크기, 최초 최강 가장자리 쌍 크기 중 하나로 설정해야 합니다.
고급 선 맞춤 | 함수가 선 맞춤을 구성하는 방법을 지정합니다.
이상값 필터링 | 해당 함수가 맞춤 선에서 거리 맞춤 필터 매개 변수에 지정된 거리보다 멀리 떨어진 점을 제거하도록 지정합니다.
0 = 꺼짐(기본값) | 함수가 이상점 가장자리를 고려하지 않습니다.
1 = 켜짐 | 함수가 계산에서 이상점 가장자리를 고려합니다.
거리 맞춤 필터 | 원래의 맞춤 선이 재맞춤 계산에 이용되려면 가장자리가 원래의 맞춤 선으로부터 떨어져야 하는 거리를 픽셀단위로 지정합니다(유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 1 - 3배, 기본값 = 2). 이 설정은 결함이 선 맞춤에 영향을 주지 않도록 하는 데 유용합니다. 이상값 필터링이 켜져 있어야 이 설정이 활성화됩니다.
가장 먼 점 필터 거리 | 이상값이 맞춤 선에서 벗어나더라도 여전히 맞춤 선에 있는 것으로 간주되는 거리를 지정합니다.(유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 1 - 3배이며 기본값은 비전 시스템 이미지 폭의 3배입니다). 이 값보다 큰 가장자리는 무시됩니다.
점수 재산정 | 가장자리 점수를 다시 계산해 선 맞춤에 가까운 가장자리를 선택하도록 지정합니다.
0 = 꺼짐(기본값) | 함수가 이상값을 고려하도록 가장자리 점수를 다시 계산하지 않습니다.
1 = 켜짐 | 함수가 이상값을 고려하도록 가장자리 점수를 다시 계산합니다.
다시 맞춤 | 가장자리 점수를 다시 계산한 후 함수가 선 맞춤을 다시 계산하도록 지정합니다. 이 기능을 사용하면 선의 정확도는 높아지지만 처리 시간이 늘어납니다.
0 = 꺼짐(기본값) | 함수가 선 맞춤을 다시 계산하지 않습니다.
1 = 켜짐 | 가장자리 점수를 다시 계산한 후 함수가 선 맞춤을 다시 계산합니다.
최대 결함/갭 수 | 함수가 감지해야 하는 최대 결함 및/또는 갭(1 - 4096, 기본값 = 5)을 지정합니다. 이 값은 결함 및 갭에 개별적으로 적용됩니다. 예를 들어 이 값이 5로 설정된 경우, 이 함수는 최대 5개의 결함과 5개의 간격이 발생할 것으로 예상합니다. 이 설정은 스프레드시트에서 비전 데이터 액세스 결과표를 구성하는 데 사용됩니다.
결함 | 선 맞춤에서 가장자리의 결함을 판단하기 위한 매개 변수를 지정합니다.
최소 거리 | 픽셀로 가장자리로부터의 거리(유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 0.001 - 3배, 기본값은 3픽셀)를 지정하며 이 값보다 작은 선 맞춤은 결함이 아닙니다.
최대 거리 | 픽셀로 가장자리로부터의 거리(유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 0.001 - 3배이며 기본값은 비전 시스템 이미지 폭의 3배)를 지정하며 이 값보다 큰 선 맞춤은 결함이 아닙니다. 참고: 이 값이 최소 거리 매개 변수보다 작은 경우 함수에는 #ERR이 발생합니다.
크기 활성화 | 함수가 크기 결함을 고려할지 여부를 지정합니다. 크기 결함은 가장자리를 따르는 길이를 고려합니다. 참고: 크기 활성화 및 면적 활성화를 모두 켜면 두 조건에 다 맞는 결함만 표시됩니다.
0 = 꺼짐 | 함수가 크기 결함을 고려하지 않습니다.
1 = 켜짐(기본값) | 함수가 최소 크기 및 최대 크기 매개 변수 설정을 기반으로 크기 결함을 고려합니다.
최소 크기 | 픽셀로 최소 결함 크기를 지정합니다(유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 0.001 - 3배이며 기본값은 3픽셀). 이 값보다 작은 선 맞춤으로부터의 연속 편차는 결함으로 간주되지 않습니다.
최대 크기 | 픽셀로 최대 결함 크기를 지정합니다(유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 0.001 - 3배이며 기본값은 비전 시스템 폭의 3배). 이 값보다 큰 선 맞춤으로부터의 연속 편차는 결함으로 간주되지 않습니다.
면적 활성화 | 함수가 면적 결함을 고려할지 여부를 지정합니다. 면적 결함은 가장자리를 따르는 길이와 결함 가장자리가 선 맞춤으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 고려합니다. 참고: 크기 활성화 및 면적 활성화를 모두 켜면 두 조건에 다 맞는 결함만 표시됩니다.
0 = 꺼짐 | 함수가 면적 결함을 고려하지 않습니다.
1 = 켜짐(기본값) | 함수가 최소 면적 및 최대 면적 매개 변수 설정을 기반으로 크기 결함을 고려합니다.
최소 면적 | 픽셀로 최소 영역 결함을 지정합니다(유효한 범위는 0.000에서 1000000까지이며 기본값은 10). 이 값보다 작은 면적은 결함으로 간주되지 않습니다.
최대 면적 | 픽셀로 최소 영역 결함을 지정합니다(유효한 범위는 0.000에서 1000000까지이며 기본값은 1000000). 이 값보다 큰 면적은 결함으로 간주되지 않습니다.
결함 선 맞춤 필터 | 선 맞춤과의 상대적 위치에 따라 결함을 걸러낼 지 여부를 지정합니다.
0 = 필터 없음(기본값) | 함수가 선 맞춤 양쪽의 결함을 모두 반환합니다.
1 = 선 맞춤 왼쪽 무시 | 함수가 왼쪽 결함을 필터링하여 걸러내며 선맞춤의 오른쪽에 있는 결함만 반환합니다.
2 = 선 맞춤 오른쪽 무시 | 함수가 오른쪽 결함을 필터링하여 걸러내며 선맞춤의 왼쪽에 있는 결함만 반환합니다.
정렬 기준 | 발견된 결함을 정렬하는 방법을 지정합니다.
크기 기준(기본값) | 감지된 결함을 크기에 따라 큰 것부터 작은 것 순서로 정렬합니다.
면적 기준 | 감지된 결함을 면적에 따라 큰 것부터 작은 것 순서로 정렬합니다.
위치 기준 | 캘리퍼 인덱스에 따라 발견된 결함을 정렬합니다.
갭 | 가장자리에서 갭을 판별하기 위한 매개 변수를 지정합니다.
활성화 | 함수가 발견된 가장자리의 갭을 고려할 것인지 여부를 지정합니다.
0 = 꺼짐 | 함수가 갭을 고려하지 않습니다.
1 = 켜짐(기본값) | 다른 갭 매개 변수 설정에 따라 갭을 고려합니다.
최소 갭 | 픽셀로 최소 갭 크기를 지정합니다(유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 0.001 - 3배이며 기본값은 3픽셀). 이 값보다 작은 간격은 갭으로 간주되지 않습니다.
최대 갭 | 픽셀로 최대 결함 크기를 지정합니다(유효한 범위는 0.001부터 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 0.001 - 3배이며 기본값은 비전 시스템 폭의 3배). 이 값보다 큰 간격은 갭으로 간주되지 않습니다.
최대 변위 | 선 맞춤이 갭으로 간주되기 위한 최대 이동을 픽셀 단위로 지정합니다(유효한 범위는 In-Sight 비전 시스템 이미지 폭의 1 - 3배이며 기본값은 비전 시스템 폭의 3배). 이 설정은 감지되었지만 감지된 다른 가장자리와 다른 선 맞춤을 따르는 가장자리를 걸러내는 필터로 작동합니다. 참고: 가장자리 쌍 검사 매개 변수를 사용하도록 설정하면 영역의 중심에서 가장자리 쌍의 중앙까지 픽셀 단위로 최대 변위를 측정합니다. 이 거리가 최대 변위 매개 변수 값보다 크면 갭으로 간주됩니다.
갭 끝 무시 | ROI의 시작과 끝에서 감지된 갭을 고려할지 여부를 지정합니다.
0 = 꺼짐 | ROI의 시작과 끝에서 감지된 간격을 고려하지 않습니다.
1 = 켜짐(기본값) | ROI의 시작과 끝에서 감지된 간격을 고려합니다.
정렬 기준 | 발견된 갭을 정렬하는 방법을 지정합니다.
크기 기준(기본값) | 감지된 갭을 크기에 따라 큰 것부터 작은 것 순서로 정렬합니다.
위치 기준 | 캘리퍼 인덱스에 따라 발견된 갭을 정렬합니다.
캘리퍼 인덱스 | 이미지에 표시되는 캘리퍼를 지정합니다(캘리퍼는 녹색으로 표시). 표시되는 기본 캘리퍼는 0입니다.
표시 | 이미지에서 함수의 그래픽 오버레이를 표시하는 모드를 지정합니다.
0 = 모두 숨기기(기본값) | InspectEdgeForDefect 함수를 포함하는 셀이 스프레드시트에 강조 표시되는 경우를 제외하고 점이 표시되지 않습니다.
1 = 결과 그래픽만 | 선 맞춤, 감지된 결함, 이상값 점, 갭이 항상 표시됩니다.
2 = 결과 그래픽 및 발견된 가장자리 | 선 맞춤, 감지된 결함, 이상값 점, 갭, 감지된 가장자리 점이 항상 표시됩니다.
3 = 결과 그래픽 및 캘리퍼 세부 사항 | 선 맞춤, 감지된 결함, 이상값 점, 갭, 감지된 가장자리 점, 인덱싱된 캘리퍼 창이 항상 표시됩니다.
4 = 모두 표시: 입력 및 결과 그래픽 | 입력 영역과 선 맞춤, 감지된 결함, 이상값 점, 갭, 감지된 가장자리 점이 모두 항상 표시됩니다.

## InspectEdgeForDefect 출력

Returns | 발견된 결함, 극단, 갭을 포함하는 Inspect 데이터 구조. 입력 매개 변수가 하나라도 유효하지 않은 경우 #ERR .
결과 | InspectEdgeForDefect를 처음 셀에 삽입하면 결과표가 스프레드시트에 만들어지며 결과표는 수행되는 검색 유형에 따라 다릅니다. 참고: 최대 결함/갭 수 매개 변수 값이 0보다 큰 경우, InspectEdgeForDefect 는 데이터 구조의 결함/갭/가장자리/가장자리 쌍 중 첫 10개에 해당하는 최대 10개의 항목이 포함된 결과표를 자동으로 삽입합니다. 더 많은 항목을 표시하려면 표의 마지막 행을 복사하고 표의 끝에 붙여넣기하여 확장할 수 있습니다. 다음 InspectEdge 비전 데이터 액세스 함수가 자동으로 InspectEdgeForDefect 데이터 구조 결과표가 만들어지며 이는 요약, 결함, 갭, 극단의 네 섹션으로 구성됩니다.
스프레드시트 이름 | 함수 이름 | 설명
요약
결함/간격 | GetDefectGapCount(Inspect, 결함/갭, 크기/면적, 가장자리 쌍 인덱스) | 결함과 간격 수 중 지정된 것을 반환합니다. 결함 = 0, 갭 = 1. 크기 = 0, 면적 = 1.
X 0/1 | GetFitEdgeX(Inspect, 가장자리 쌍 인덱스, 점 인덱스, 가장자리 인덱스) | 지정된 점의 x 좌표를 반환합니다.
Y 0/1 | GetFitEdgeY(Inspect, 가장자리 쌍 인덱스, 점 인덱스) | 지정된 점의 y 좌표를 반환합니다.
중심 X | GetFitEdgeCenterX(Inspect, 점 인덱스) | 원형 선 맞춤이 지정되면 삽입되며 원형 선 맞춤 중심의 x 좌표를 반환합니다.
중심 Y | GetFitEdgeCenterY(Inspect, 점 인덱스) | 원형 선 맞춤을 지정하면 삽입되며 원형 선 맞춤 중심의 y 좌표를 반환합니다.
반지름 | GetFitEdgeRadius(Inspect, 가장자리 쌍 인덱스, 점 인덱스) | 원형 선 맞춤을 지정하면 삽입되며 선택한 가장자리 쌍에 대해 원형 선 맞춤 중심으로부터의 거리를 반환합니다.
결함/갭
크기/면적 | GetDefectGapValue(Inspect, 결함/갭 인덱스, 결함/갭, 가장자리 쌍 인덱스, 크기/면적/폭) | 결함 또는 간격의 크기 또는 면적을 반환합니다. 결함 = 0, 갭 = 1. 크기 = 0, 면적 = 1, 폭 = 2.
X | GetDefectGapBoundsX(Inspect, 결함/갭 인덱스, 결함/갭, 가장자리 쌍 인덱스) | 결함의 경계 사각형의 x 좌표를 반환합니다.
Y | GetDefectGapBoundsY(Inspect, 결함/갭 인덱스, 결함/갭, 가장자리 쌍 인덱스) | 결함의 경계 사각형의 y 좌표를 반환합니다.
높이 | GetDefectGapBoundsHeight(Inspect, 결함/갭 인덱스, 결함/갭, 가장자리 쌍 인덱스) | 결함의 경계 사각형의 높이를 반환합니다.
폭 | GetDefectGapBoundsWidth(Inspect, 결함/갭 인덱스, 결함/갭, 가장자리 쌍 인덱스) | 결함의 경계 사각형의 폭을 반환합니다.
각도 | GetDefectGapBoundsAngle(Inspect, 결함/갭 인덱스, 결함/갭, 가장자리 쌍 인덱스) | 결함의 경계 사각형의 각도를 반환합니다.
곡률 | GetDefectGapBoundsCurve(Inspect, 결함/갭 인덱스, 결함/갭, 가장자리 쌍 인덱스) | 결함의 경계 사각형의 곡률을 반환합니다.
시작/종료 | GetDefectGapCaliperIndex(Inspect, 결함/갭 인덱스, 결함/갭, 가장자리 쌍 인덱스, 결함 시작/종료) | 결함이 시작하거나 끝나는 캘리퍼를 반환합니다(시작 = 0, 종료 = 1).
극단 - 가장 먼 지점 1/2
캘리퍼 | GetExtremePoints(Inspect, 가장자리 쌍 인덱스, 가까운 가장자리/먼 가장자리) | 가장자리가 선 맞춤에서 가장 가깝거나 먼 캘리퍼의 인덱스를 반환합니다(가까운 가장자리 = 0, 먼 가장자리 = 1).
X | GetEdgeX(Inspect, 캘리퍼 인덱스, 가장자리 쌍 인덱스 or 가장자리 인덱스) | 참조된 가장자리의 x 좌표를 반환합니다.
Y | GetEdgeY(Inspect, 캘리퍼 인덱스, 가장자리 쌍 인덱스 또는 가장자리 인덱스) | 참조된 가장자리의 y 좌표를 반환합니다.
거리 | GetEdgeFromFit(Inspect, 캘리퍼 인덱스, 가장자리 쌍 인덱스) | 참조된 캘리퍼의 가장자리에서 선 맞춤까지의 거리를 반환합니다.
InspectEdgeForDefect에 대한 모든 수식은 다음을 준수합니다. 참고: Inpect = InspectEdgeForDefect 함수의 Inspect 데이터 구조 결과 캘리퍼 인덱스 = 0 - N(캘리퍼의 총 수는 InspectEdgeForDefect 함수가 참조하는 InspectEdge 함수의 캘리퍼 출력 수와 같음) 가장자리 쌍 인덱스 = 0 또는 1 가장자리 인덱스 = 0 - N 점 인덱스 = 0 - 1 가장자리 쌍 검사 매개 변수를 사용하도록 설정하면 가장자리 1에 대한 추가 데이터 행이 스프레드시트에 자동으로 삽입됩니다. 활성화되면 0 인덱스는 가장자리 0에 관한 정보를 반환하고 1 인덱스는 가장자리 1에 관한 정보를 반환합니다.